快速連結至此頁面上的程序：

• | 建立碎形花紋
• | 將碎形花紋轉換成紙張材質

## 建立碎形花紋

您可以使用碎形花紋來建立有趣的背景。您也可以將碎形花紋轉換成紙張材質，並將其儲存在 [紙張] 材料庫。相關詳細資訊，請參閱使用紙張材質及紋路.

使用碎形花紋控制項

建立碎形花紋時，以下控制項可讓您細部調整創作：

• | 「力道」可控制花紋定義的複雜度，就像利用顯微鏡「縮放」材質表面般。

[力道] 滑桿可決定細節的展現程度。左邊的影像設定為 -200%，右邊的影像設定為 0%。

• | [特徵大小] 可決定花磚中顯著特徵的數量。

[特徵大小] 滑桿可決定每個花磚的重複次數。左邊的影像設定為 90%，右邊的影像設定為 20%。

• | [柔軟度] 可調整花紋的邊緣柔軟度。

• | [角度] 可更改您檢視碎形花紋的方向。

• | [細度] 可強調碎形花紋線條所指的方向。較細的線條會產生更具線性的外觀。

• | [大小] 可決定您建立之花磚的大小。如果您的電腦裝有大量記憶體，您可以建立使用高解析度的大型檔案。如果您的電腦上沒有大量的可用記憶體，則可能無法使用某些大小選項。

低 [模糊] 設定可將碎形顯示成條紋。使用 [角度] 滑桿來更改條紋的方向。

Corel Painter 使用四個色頻來儲存圖形資訊：[紅色]、[綠色]、[藍色] 與 [Alpha] 色頻。建立碎形花紋時，您可以在這些色頻中置入色彩值以外的資訊，這可讓您以不同的方式將此資訊具象化。

建立碎形花紋 |

1 | 選擇 [視窗] [媒體控制面板] [花紋]。

2 | 在 [花紋] 面板中，按一下 [花紋] 選項按鈕 ，然後選擇 [製作碎形花]。

3 | 在「製作碎形花紋」對話方塊中，執行下表中的一項作業。

若要 | 執行以下操作
控制花紋的複雜度 | 將「力道」滑桿向右移可縮小花紋，並顯示許多小型特徵，向左移則可放大花紋，並顯示一些大型特徵。
修改花磚中的明顯特徵數量 | 將 [特徵大小] 滑桿向右移可減少每個花磚的重複次數，向左移則可增加每個花磚的重複次數。
調整花紋的邊緣柔軟度 | 將 [柔軟度] 滑桿向左移可減少柔軟度，向右移則可增加柔軟度。
更改檢視碎形花紋的方向 | 將 [角度] 滑桿向左移可縮小角度，向右移則可增加角度。
藉由凸顯碎形花紋線條的建議方向，來建立更為線性的花紋。 | 將「稀薄」滑桿向左移可增加線條外觀，向右移則可減少線條外觀。

4 | 在 [大小] 區域中，啟用對應於您要建立之花磚大小的選項。

5 | 從 [色頻] 清單方塊中，選擇以下任一選項：

| • | 高亮度 — 會以光度顯示虛擬高度資訊。白色區域會凸起，而黑色區域則會凹陷。使用此選項產生的影像可搭配「套用表面材質」效果一起使用。

| • | 漸進式表面 — 會以「紅色」色頻顯示高度場景朝下角度的表面

| • | 正常表面 — 會以「綠色」與「藍色」色頻表示高度場景正常表面 (角度與表面的指定點垂直) 的 X 與 U 原色 (綠色 = X，藍色 = Y)

6 | 按一下「確定」。

| 建立新花紋可能需要一些時間。花紋檔案準備好時，就會出現在新的文件視窗中。

7 | 在 [花紋] 面板中，按一下 [花紋] 選項按鈕，然後選擇 [擷取花紋]。

8 | 在 [擷取花紋] 對話方塊的 [名稱] 方塊中輸入名稱。

適用於檢視碎形花紋材質的 [漸進式表面] 與 [正常表面] 選項是純粹以審美角度為出發點。您可以利用這兩個選項搭配「調整色彩」功能，來建立材質的色彩變體。

如果要彩化碎形花紋，您可以使用 [表現於影像中] 功能，以漸層填色的色彩取代灰階色調。相關資訊，請參閱使用漸層色彩取代影像色彩.

將碎形花紋轉換成紙張材質 |

1 | 選擇 [視窗] [媒體控制面板] [花紋]。

2 | 在「花紋」面板中，按一下「花紋」選取器，然後按一下「花紋」材料庫面板中的花紋。

3 | 按一下 [花紋] 選項按鈕，然後選擇 [檢查花紋]。

| 碎形花紋會顯示在新的影像視窗中。

4 | 選擇 [效果] [色調控制]，然後調整亮度和對比等影像元素。

| 相關詳細資訊，請參閱等化影像.

5 | 選擇「選取」「全部」。

6 | 選擇「視窗」 「紙張面板」 「紙張」。

7 | 在「紙張」面板中，按一下「紙張」選項按鈕 ，然後選擇「擷取紙張」。

8 | 在「擷取紙張」對話方塊中，將交疊淡出設為 0。

9 | 在「另存新檔」方塊中輸入名稱。

Copyright 2016 Corel Corporation. 保留所有權.