快速連結至此頁面上的程序：

• | 調整水彩控制項

## 水彩控制項

[水彩] 控制項搭配 [水彩] 圖層一起使用。套用 [水彩] 筆刷的筆觸時會自動建立 [水彩] 圖層。您可在 [圖層] 面板中編輯該圖層。

[濕度] 控制顏料的稀釋與擴散程度。「濕度」增加時，產生的筆觸會延伸至更大的區域，並且消除筆刷鬃毛的外觀。

[濕度] 設為 0 (上) 和 40 (下) 的筆刷筆觸

[選取] 控制暈染時選取的乾顏料量。較低的值表示沒有混合或過濾顏料。值越高，表示過濾次數越多。

[選取] 設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸

[風乾速度] 控制暈染時的變乾速度。較低的值會產生更高的擴散度，反之則會減少擴散量。

「風乾速度」設為 1% (上) 和 50% (下) 的筆刷筆觸

蒸發門檻 (「蒸發門檻值」滑桿) 控制仍可暈染的最小水量。較低的值會產生更高的擴散度，反之則會減少擴散量。

[蒸發門檻值] 設為 1% (上) 和 50% (下) 的筆刷筆觸

暈染設定 ([暈染量] 滑桿) 控制暈染的顏料量。高暈染量會產生羽化成紋路的輕柔邊緣，如同在潮濕的吸水紙上進行繪製。低暈染量則類似在乾紙上進行繪製。

[暈染量] 設為 0% (上) 和 8% (下) 的筆刷筆觸

毛細係數 ([毛細係數] 滑桿) 控制紋路對暈染的影響。較低的值會產生更平滑的邊緣。

紋路滲入 ([紋路滲入] 滑桿) 可控制顏料變乾時滲入紋路的顏料量。您可以同時調低 [毛細係數] 和 [紋路滲入] 值，以減少紋路效果。

[紋路滲入] 設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸

勾選 [精確暈染] 核取方塊可使用較小的暈染視窗。停用 [精確暈染] 則會產生較大且較不精確的使用視窗。

啟用 (上) 和停用 (下) [精確暈染] 的筆刷筆觸

您可以指定施加在暈染顆粒的風速。將 [風速] 設為零可關閉方向性暈染。

[風速] 設為 0% (上) 和 25% (下) 的筆刷筆觸

您可以指定控制顆粒擴散方向的風向。運用此方式可模擬傾斜打濕的水彩影像，產生紋路的顏料移轉效果。

[風角] 設為 270° (上) 和 180° (下) 的筆刷筆觸

您可以在屬性列上設定一些水彩選項。相關詳細資訊，請參閱在擴充屬性列上設定筆刷選項.

調整水彩控制項 |

1 | 選擇「視窗」「筆刷控制面板」「水彩」。

2 | 執行下表中的任一操作。

若要 | 執行以下操作
調整濕度 | 將 [濕度] 滑桿向左移可建立較一致的筆刷筆觸，向右移則可讓水朝風向流動。
設定顏料選取 | 將 [選取] 滑桿向右移可增加過濾量，向左移則可減少過濾量。
設定變乾速度 | 將 [變乾速度] 滑桿向右移可減少擴散量，向左移則可增加擴散量。
設定蒸發門檻 | 將 [蒸發門檻] 滑桿向右移可減少擴散量，向左移則可增加擴散量。
設定暈染量 | 將 [暈染量] 滑桿向右移可增加羽化成紋路的柔軟邊緣，向左移則可模擬在乾紙上繪圖的情形。
設定紋路對暈染的效果 | 將 [毛細係數] 滑桿向右移可產生較粗糙的邊緣，向左移則可產生較平滑、較連續的效果。
設定紋路滲入 | 將 [紋路滲入] 滑桿向右移可產生較粗糙的表面，向左移則可產生較平滑、較連續的效果。
設定精確暈染 | 勾選 [精確暈染] 註記框。
設定風速 | 將 [風速] 滑桿向右移可增加風速，向左移則可減少風速。
設定風向 | 將 [風角] 滑桿向右移可增加角度。
延遲暈染 | 勾選 [延遲暈染] 註記框。暈染會在您完成筆刷筆觸時開始。

勾選 [延遲暈染] 核取方塊時，會提高 [水彩] 筆刷變體的速度。

Copyright 2016 Corel Corporation. 保留所有權.