快速連結至此頁面上的程序：

• | 從選取區建立色頻
• | 建立空白色頻
• | 複製色頻

## 建立和複製色頻

藉由複製現有色頻，您可以從選取區建立色頻、建立空白色頻或新的色頻。色頻會隨著影像一起儲存，並成為檔案的一部分。針對畫布控制項，在您於載入色頻作為影像中的選取區前，色頻會處於停用狀態。相關詳細資訊，請參閱自 Alpha 色頻載入選取區.

Corel Painter 可讓您建立高達 32 個 Alpha 色頻。色頻會列於 [色頻] 面板中，可進行選取、顯示及修改。

「色頻」面板會顯示儲存於目前文件中的所有 Alpha 色頻。

從選取區建立色頻 |

1 | 在工具箱中按一下選取區工具，然後製作選取區。

2 | 選擇 [視窗] [色頻]。

3 | 在 [色頻] 面板中，按一下 [儲存選取區為色頻] 按鈕 。

4 | 在「名稱」方塊中輸入名稱。

若要套用 Alpha 色頻做為選取區，必須在文件視窗中將其載入為選取區。相關詳細資訊，請參閱自 Alpha 色頻載入選取區.

您也可以按下 Command + 5 (Mac) 或 Ctrl + 5 (Windows) 以開啟 [色頻] 面板。

建立空白色頻 |

• | 在 [色頻] 面板中，執行以下任一動作：

| • | 按一下 [色頻] 選項按鈕 ，然後選擇 [新增]。

| • | 按一下 [新增色頻] 按鈕 。

複製色頻 |

1 | 在 [色頻] 面板中，從清單中選擇色頻。

2 | 按一下 [色頻] 選項按鈕 ，然後選擇 [複製]。

3 | 在「複製色頻」對話方塊中，啟用「新 Alpha 色頻」選項。

您也可以將色頻複製到現有的色頻，使現有的色頻被置換。若要執行此操作，請啟用「取代現有的 Alpha 色頻」選項，然後從清單方塊中選擇現有的色頻。

Copyright 2016 Corel Corporation. 保留所有權.