快速連結至此頁面上的程序：

• | 啟用流程圖與控制流量阻抗

## 啟用流程圖與控制流量阻抗

您可以選擇現有的 [仿真水彩] 筆刷變體，然後手動啟用流程圖。您也可以調整筆刷的流量阻抗，以加強流程圖的相互作用。流量阻抗可讓您控制流程圖表面或紙張材質影響水流方向的程度。

當流量阻抗設為低時，水彩會自由地在畫布上流動 (1)，而當流量阻抗設為高時，水彩就會滯留 (2)。

使用 [雜訊流程圖邊緣] 筆刷變體的筆刷筆觸，將流量阻抗設為 0 (1)、33 (2)、6 (3)、及 100% (4)，並已選 [砂礫] 流程圖。

啟用流程圖與控制流量阻抗 |

1 | 在 [筆刷] 材料庫面板中，選擇 [仿真水彩] 筆刷變體。

2 | 選擇「視窗」「筆刷控制面板」「仿真水彩」。

3 | 在「流量」區域中，啟用「流線貼圖」選項以設定「來源」。

4 | 移動 [流量阻抗] 滑桿來調整阻抗。

| 向右移動滑桿會增加效果。

若要充分發揮流程圖的效果，您必須確保 [濕度] 控制項已設為高，並將 [蒸發率] 控制項設為低。

您也可以調整 [仿真濕油畫] 筆刷變體，方法是選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [仿真濕油畫]。

Copyright 2016 Corel Corporation. 保留所有權.