快速連結至此頁面上的程序：

• | 從花紋花磚建立無接縫花紋
• | 從花紋填色建立無接縫花紋

## 建立無接縫花紋

在整個區域中重複拼接矩形影像花磚，即可建立花紋。理想的情況下，花紋花磚應會以無接縫方式彼此混色，如此一來，肉眼應該無法區別花磚邊緣。Corel Painter 可讓您在套用花紋之前修改花磚邊緣，藉以產生無接縫花紋。但是，您也可以直接修改花紋填色，來修正花紋的接縫。

左：花紋花磚包含明顯的白色邊緣，這會界定每個花磚。右：已利用背景色彩填滿白色邊緣，以產生無接縫花紋。

為了達到無接縫拼接，Corel Painter 賦予定義為花紋花磚的文件兩個特性：纏繞色彩和纏繞接縫。

• | 纏繞色彩功能可讓您將筆刷筆觸拖離影像的一邊，同時將筆觸套用至影像的另一邊。這可讓您快速修改個別花紋花磚的邊緣。

• | 纏繞接縫功能可讓您將花紋花磚的邊緣偏移至影像中央，此處的色調差異會更明顯，且更容易修正。這可讓您在將花紋套用為填色之後加以修改。

左：修改邊緣之前的花紋花磚。右：在使用 [直接仿製筆] 筆刷和纏繞色彩功能繪製邊緣後，相同的花紋會拼接在一起。

您也可以套用以下效果來確保無接縫花紋，例如 [玻璃折射變形] 效果、 [超柔化] 效果 (需啟用 [纏繞] 核取方塊)，以及 [色調控制] 的多數效果。部分效果 (例如 [套用表面材質]) 可能會導致明顯的接縫。相關資訊，請參閱套用玻璃折射變形.

從花紋花磚建立無接縫花紋 |

1 | 選擇 [視窗] [媒體控制面板] [花紋]。

2 | 按一下「花紋」選取器，然後在「花紋」材料庫面板中按一下您想修改花磚的花紋。

3 | 按一下 [花紋] 選項按鈕，然後選擇 [檢查花紋]。

| 花紋花磚會顯示在個別文件視窗中。

4 | 使用任一彩色筆刷繪製邊線，或使用具有「水彩」或「滴水法」方法的筆刷塗抹邊線。

5 | 按一下 [花紋] 選項按鈕，然後選擇 [擷取花紋]。

6 | 在 [擷取花紋] 對話方塊的 [名稱] 方塊中輸入名稱。

若要保留詳細影像，請將 [直接仿製筆] 筆刷設為從影像內部進行仿製。相關詳細資訊，請參閱於仿製中繪圖.

您也可以將選取區複製到圖層中，然後移動圖層以覆蓋邊緣。若要產生勻稱的轉換交界，請羽化圖層並減少不透明度。對結果感到滿意後，請合併圖層。相關詳細資訊，請參閱圖層.

從花紋填色建立無接縫花紋 |

1 | 開啟新的空白文件。

2 | 選擇 [視窗] [媒體控制面板] [花紋]。

3 | 在「花紋」面板中，按一下「花紋」選取器，然後在「花紋」材料庫面板中按一下您想修改接縫的花紋。

4 | 按一下「圖層」面板中的「畫布」。

5 | 從工具箱中選擇「油漆桶」工具 ，然後在文件視窗中按一下畫布。

6 | 在 [花紋] 面板中，按一下 [花紋] 選項按鈕，然後選擇 [定義花紋]。

7 | 在工具箱中，按一下「手型」工具。

8 | 按住 Shift 鍵並拖曳影像，以顯示花磚的水平和垂直邊緣相接之處。

9 | 執行以下任一操作：

| • | 使用任一彩色筆刷繪製邊線，或使用具有「水彩」或「滴水法」方法的筆刷塗抹邊線。

| • | 使用 [直接仿製筆] 筆刷來抹除邊緣線，以保存影像的細節。相關詳細資訊，請參閱於仿製中繪圖.

您也可以將選取區複製到圖層中，然後移動圖層以覆蓋邊緣。若要產生勻稱的轉換交界，請羽化圖層並減少不透明度。對結果感到滿意後，請合併圖層。相關詳細資訊，請參閱圖層.

您對於花紋填色所做的更改不會反映於原始的花紋花磚中。

Copyright 2016 Corel Corporation. 保留所有權.