快速連結至此頁面上的程序：

• | 調整噴槍特徵間距
• | 設定顏料擴散
• | 設定墨水流量

## 噴槍控制項

[噴槍] 控制項可讓您調整噴槍套用的媒材量和置換。

[特徵] 讓您設定個別顏料水滴之間的間距。

[流量] 可控制噴槍筆觸套用的媒材量。「流量」控制項就像真實噴槍的槍針。由於噴槍筆尖類型會沈澱許多小點以建立噴濺顏料的外觀，因此您可能需要減少流量以加快噴槍的速度。

您也可以將 [表現] 設定同時連結至 [流量] 和 [特徵] 控制項。這可讓您將控制項連結至畫筆或滑鼠移動。您可以為個別項目選擇不同的 [表現] 設定。例如，您可以將 [流量] 連結至 [壓力] 表現，並將 [特徵] 連結至 [傾斜] 表現。此外，您也可以將「流量」及「特徵」控制項連結至麥克風的音訊輸入或內部音訊 (如串流音樂)。相關詳細資訊，請參閱音訊表現.

使用「音訊表現」來變化「流量」

使用「音訊表現」來變化「特徵」

您也可以調整「最小值」設定以指定要讓表現套用的變化範圍。[最小流量] 設定和 [最小特徵] 設定代表 [流量] 和 [特徵] 設定的百分比，必須連結至表現才會產生效果。例如，如果您將 [壓力] 表現連結至 [流量] 控制，接著將 [流量] 滑桿設為 40%，並將 [最小流量] 滑桿設為 50%，則每次在使用畫筆套用壓力時，流量都會在 20% 到 40% 之間變化。

[擴散] 可控制套用顏料時的擴散程度。也就是說，它可以設定噴槍或噴罐噴嘴的擴散圓錐大小。適當的「擴散」設定範圍是 30 至 40%。「擴散」與「角度」設定的範圍過小會造成問題。「擴散」與「傾斜」設定的範圍過小會使顏料沈澱偏離游標。

[流量抖動] 和 [特徵抖動] 可讓您調整要讓這些控制項在使用噴槍時套用的變化量，以產生更逼真的效果。您可以使用「平滑度」滑桿讓抖動變得更加平滑，呈現更自然的外觀。

[寬滾輪噴槍] 筆刷筆觸不含 [流量抖動] (左) 和含 [流量抖動] (右)

[精細噴濺噴槍] 筆刷筆觸不含 [特徵抖動] (左) 和含 [特徵抖動] (右)

「流量抖動」能以不具有 (上)/具有 (下) 抖動平滑的效果套用至筆觸筆刷

「特徵抖動」能以不具有 (上)/具有 (下) 抖動平滑的效果套用至筆觸筆刷

您可以在屬性列上設定一些「噴槍」選項。相關詳細資訊，請參閱在擴充屬性列上設定筆刷選項.

調整噴槍特徵間距 |

1 | 選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [噴槍]。

2 | 移動 [特徵] 滑桿以調整顏料水滴間距。設定值越高，顏料水滴的間距將會越大。

您也可以 |
調整套用至 [特徵] 的變化量 | 移動 [特徵抖動] 滑桿。
平滑繪圖間距中的變化 | 移動「平滑度」滑桿。
將特徵設定連結至特定畫筆或滑鼠移動 | 從「表現」清單方塊中選擇選項。
設定要讓表現套用的變化百分比 | 移動 [最小特徵] 滑桿。
調整「方向」表現的角度 | 移動 [方向] 滑桿。

調整 [特徵抖動] 時，請確認 [最小特徵] 滑桿沒有設為 100%。將 [最小特徵] 設為 100% 會停止 [特徵抖動] 產生作用。

設定顏料擴散 |

1 | 選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [噴槍]。

2 | 將 [擴散] 滑桿向左移可減少擴散量，向右移則可增加擴散量。

設定墨水流量 |

1 | 選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [噴槍]。

2 | 將 [流量] 滑桿向左移可減少筆觸套用的最少媒材量，向右移則可增加。

您也可以 |
調整套用至 [流量] 的變化量 | 移動 [流量抖動] 滑桿。
平滑墨水流量中的變化 | 移動「平滑度」滑桿。
將流量設定連結至特定畫筆或滑鼠移動 | 從「表現」清單方塊中選擇選項。
設定要讓表現套用的變化百分比 | 移動 [最小流量] 滑桿。
調整「方向」表現的角度 | 移動 [方向] 滑桿。

調整 [流量抖動] 時，請確認 [最小流量] 滑桿沒有設為 100%。將 [最小流量] 設為 100% 會停止 [流量抖動] 產生作用。

Copyright 2016 Corel Corporation. 保留所有權.