快速連結至此頁面上的程序：

• | 設定仿製色彩
• | 設定仿製類型
• | 在目的地中保留繪圖
• | 在目的地選取區中重新產生來源選取區的資訊：
• | 拼接仿製來源
• | 設定仿製位置變化
• | 設定亂數偏移之間的週期
• | 選擇亂數仿製來源選項

## 仿製控制項

[仿製] 控制項專用於使用仿製方法的筆刷，並且只有在啟用 [仿製色彩] 選項時，才會影響其他筆刷。

[仿製色彩] 控制項會讓筆刷選擇來源影像的色彩。[仿製色彩] 會選擇仿製來源的平均色彩取樣，而產生與原始影像相似的結果。[色彩] 面板上也有 [仿製色彩] 選項。有關使用不同仿製類型的詳細資訊，請參閱仿製色彩.

[仿製類型] 控制項可讓您選擇許多仿製變化。這些變化會根據參考點的使用數量而安排。使用兩個以上的參考點時，您可以在仿製時套用變形 (旋轉、歪斜、縮放鏡射和透視)。有關使用不同仿製類型的完整資訊，請參閱影像仿製與取樣.

[遵守來源選取區] 選項會使用仿製來源區域中的任一選取區來保留目的地中的繪圖。如果使用變形 [仿製類型]，則選取區會適當轉換。此選項僅適用於 [仿製] 方法。

啟用 [複製來源選取區] 時，[仿製筆] 筆刷會在目的地選取區中重新產生來源選取區的資訊。此選項僅適用於 [仿製] 方法。

勾選 [四個節點的拼接] 核取方塊時，您的仿製來源會以重複的花紋拼接。

• | [正常 (0)] 或零點仿製參考位於來源與目的地文件和花紋的左上角。這表示目的地文件的像素會直接對應來源文件的像素。這種沒有發生變形的仿製類型僅適用於文件之間。這種仿製類型是文件之間的基本仿製類型。

• | [偏移 (1)] 仿製會偏移來源的影像。來源與目的地區域可位於單一或不同文件中的不同處。偏移仿製是基本的點對點仿製，有助於潤飾照片。相關詳細資訊，請參閱執行偏移取樣.

• | [旋轉與縮放 (2)] 仿製會使用兩個參考節點來旋轉及縮放來源影像。

[旋轉與縮放] 仿製。請注意，來源與目的參考節點會被編號，同時以一條線連接。

• | [縮放 (2)] 仿製會使用兩個參考節點來縮放來源影像。兩個目的節點之間的距離決定縮放變形，而此距離與兩個來源點之間的距離相關。

[縮放] 仿製。

• | [旋轉 (2)] 仿製會使用兩個參考節點來旋轉來源影像。兩個目的節點之間的線決定旋轉變形，而此線條與兩個來源點之間的線條相關。

[旋轉] 仿製。

• | [旋轉與鏡射 (2)] 仿製會使用兩個參考節點來旋轉及鏡射 (翻轉) 來源影像。

[旋轉與鏡射] 仿製。

• | [旋轉、縮放、修剪 (3)] 仿製會使用三個參考節點來旋轉、縮放及修剪 (傾斜) 來源影像。此三個來源與目的參考節點的對應位置決定變形效果。

[旋轉、縮放、修剪] 仿製。

• | [雙線 (4)] 仿製會使用四個參考節點，將雙線彎曲套用至來源影像。這四個來源與目的節點的對應位置說明雙線變形。

雙線式仿製。

• | [透視 (4)] 仿製會使用四個參考節點，將透視點套用至來源影像。這四個來源與目的節點的對應位置說明透視法變形。

[透視] 仿製。

使用採 [仿製] 方法的筆刷時，您可以修改 [變化] 以根據來源影像的位置來控制仿製的偏移量。[變化] 設為零時，來源和目的影像的像素完全一致。使用完整 [不透明度] (且沒有 [紋路]) 的覆蓋筆刷只會重新產生來源影像。

[變化]設為 0 (上) 和 12 (下) 的筆刷筆觸

使用一定程度的亂數會干擾像素與像素的一致性。影像中的變化結果會拉遠仿製與攝影來源之間的距離，產生 Natural-Media 外觀。

[頻率] 控制項可讓您設定亂數偏移的週期。

[頻率] 設為 0 (上) 和 15 (下) 的筆刷筆觸

[亂數仿製來源] 會亂數取樣來源文件，然後將筆觸置入仿製目的地中。來源的取樣與它們在仿製目的地中的位置不會一致。結果會產生主色彩的亂數花紋和來源的邊緣。筆刷和筆觸決定花紋的特性。

您可以使用 [亂數仿製來源] 搭配模糊而點狀的筆刷，在影像中加入「雜訊」。此時，仿製來源影像只會包含您要加入的「雜訊」色彩。

停用 (左) 和啟用 (右) [亂數仿製來源] 的筆刷筆觸

設定仿製色彩 |

1 | 選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [仿製]。

2 | 勾選 [仿製色彩] 註記框。

設定仿製類型 |

1 | 選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [仿製]。

2 | 從 [仿製類型] 清單方塊中選擇類型。

在目的地中保留繪圖 |

1 | 選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [仿製]。

2 | 勾選 [遵守來源選取區] 註記框。

在目的地選取區中重新產生來源選取區的資訊： |

1 | 選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [仿製]。

2 | 按一下 [複製來源選取區] 註記框以啟用或停用該選項。

拼接仿製來源 |

1 | 選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [仿製]。

2 | 勾選 [四個節點的拼接] 註記框。

設定仿製位置變化 |

1 | 選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [仿製]。

2 | 執行下表中的一項任務。

若要 | 執行以下操作
增加取樣可偏移的範圍 (距離) | 在 [仿製位置] 區域中，將 [變化] 滑桿向右移。
限制偏移量以讓來源及目的地影像能更精確地對應 | 在 [仿製位置] 區域中，將 [變化] 滑桿向左移。

[色彩] 面板中的 [仿製色彩] 為啟用時，仿製位置滑桿不會起任何作用。只有在使用 [仿製] 方法時，這些滑桿才會產生效果。

設定亂數偏移之間的週期 |

1 | 選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [仿製]。

2 | 執行下表中的一項任務。

若要 | 執行以下操作
偏移大量樣本並讓仿製影像呈現粗糙、扭曲的外觀 | 在 [仿製位置] 區域中，將 [頻率] 滑桿向左移。
減少偏移樣本的頻率並讓仿製影像更連續 | 在 [仿製位置] 區域中，將 [頻率] 滑桿向右移。

選擇亂數仿製來源選項 |

1 | 選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [仿製]。

2 | 勾選 [亂數仿製來源] 註記框。

Copyright 2016 Corel Corporation. 保留所有權.