public link void 设置A路转速为_(bit n1){} = driver.set_valueA;
public link void 设置B路转速为_(bit n1){} = driver.set_valueB;
public link void OS_init(){} = driver.OS_init;
public link void OS_run100us(){} = driver.OS_run100us;
public link void 切换为正常模式(){} = driver.open;
public link void 切换为待机模式(){} = driver.close;
