<module>
可向目标显示器添加波形信息，通常此模块连接到串口通信模块上，配合上位机串口示波器.exe程序，可以显示输出的数据波形信息。
</module>
<name> Pack 波形显示器,
</name>
<member> linkinterface_writer writer0 writer0,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_thread OS_thread,
</member>,
<member> function_void_int32_int32 set_data 向通道 # 添加数据 #,
向指定通道添加一个数据，通道范围是1,2,3或者4. 如果定时连续添加数据的话，在上位机就会看到连续的波形变化。
</member>,
