<module>
注意, 对应型号为DS18B20, 直接输出数字量(而不是模拟量). 温度计组件, 通过此组件测量周围环境温度. 注意读取到的数据是实际温度的16倍, 例如返回数据为 379, 那么对应的温度是 379/16=23.7 摄氏度.用户需要拆分出整数部分和小数部分, 分别显示到屏幕上, 然后在两者之间显示一个英文句号(即小数点), 看上去就是一个带有小数的数值了. 这个组件还有一个指令是通过 <读取8字节序列号到> 获取温度计内置的序列号, 一般情况下用户不需要这个指令.
</module>
<name> ds18b20 温度计,
</name>
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_int32 get_integer 整数部分,
当前温度值的整数部分
</member>,
<member> function_int32 get_float 小数部分,
当前温度值的小数部分
</member>,
<member> function_int32 get_temperature 原始值,
读取温度数据的原始值, 请注意读取到的数据是实际温度的16倍, 例如返回数据为 379, 那么对应的温度是 379/16=23.7 摄氏度.
</member>,
