<module>
动态字符串组件, 用户可以清空, 追加中英文信息, 追加数字等.
</module>
<name> Pack 字符串,
</name>
<member> linkconst_int32_50 MaxLength 最大长度,
表示字符串可容纳的字符数目, 默认是50. 用户可以在模块的图形设置界面中修改这个数值.
</member>,
<member> var_Cstring buffer 当前值,
表示当前的字符串内容, 初始状态为空字符串, 里边没有任何字符.
</member>,
<member> var_int32 Length 数目,
字符串的有效字符数目, 初始状态为0, 执行 <添加文本> 添加数字> 等指令后, <数目> 属性会跟随改变, 执行 <清空> 指令后则会重新变为 0. 注意一个中文字符占用两个字符数目
</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void Clear 清空,
清空字符串, 有效字符数目变为0.
</member>,
<member> function_bool_Cstring equal 内容等于 #,
判断字符串的当前值是否与输入量相同，相同返回“真”（成立），不相同返回“假”（不成立）。
</member>,
<member> function_void_Cstring AddString 添加文本 #,
在当前字符串后边添加字符串, 例如当前字符为 ABC 执行添加文本 XXYYZZ 那么 <当前值> 的内容为 ABCXXYYZZ.
</member>,
<member> function_void_int32 AddCChar 添加字符 #,
在当前字符串后边添加一个字符，字符可以是中文或者英文，如果是中文字符，那么字符串数目将会增加2，如果是英文字符，则数目增加1.
</member>,
<member> function_void_int32 AddNumber 添加数字 #,
在当前字符串后边添加数字, 例如当前字符为 ABC 执行添加数字 1234 那么 <当前值> 的内容为 ABC1234. 请注意一点, <添加数字? 指令的参数是一个数字量, 内部会分析这个数字量的个十百千万等位的数值, 然后转换成对应的 ASCII字符, 并添加到 <当前值> 的后边.
</member>,
<member> function_void_int32_int32 set_format 用字符 # 把数字补齐到 # 位,
设置了用指定字符把数字补齐到指定位数之后,那么添加数值时候, 如果数值位数小于指定位数, 不足的部分就会用指定字符填充. 例如添加数字123, 并设置了用字符0把数字补齐到5位, 那么最终添加的字符串是00123
</member>,
<member> function_void clear_format 取消数字位数补齐,
取消数字位数补齐后, 数字位数是多少就添加多少字符
</member>,
