public const int32 波特率 = 0;
driver.baud = 波特率;
public link bit OS_time = driver.OS_time;
public link bit OS_EventFlag = driver.OS_EventFlag;
public link bit 数据 = driver.Data;
public link void OS_init(){} = driver.OS_init;
public link void 重启(){} = driver.reset;
public link void 设置为AP模式(){} = driver.set_ap;
public link void 设置路由器名称为_密码为_(bit n1,bit n3){} = driver.set_route;
public link void 开始监听端口_(bit n1){} = driver.set_server;
public link void 设置为STA模式(){} = driver.set_sta;
public link void 发送信息_(bit n1){} = driver.send_message;
public link void 发送底层AT命令_(bit n1){} = driver.print_string;
public link void OS_run(){} = driver.OS_run;
