<module>
型号为WS2812或者兼容型号, LED内置有控制芯片, 用户可直接通过设置模块的红绿蓝分量来控制LED的发光颜色
</module>
<name> Pack 灯带,
</name>
<member> linkconst_int32_10 N 最大数量,
灯带中的彩灯数目
</member>,
<member> function_void_int32_int32 setR 设置第 # 个灯红色分量为 #,
设置指定位置的彩灯红色分量. 位置编号需要从1开始, 不超过彩灯最大数量. 如果位置编号小于1或者大于最大数量, 则无任何效果. 分量的数值范围是0-255,如果设置值小于0. 则固定为0; 如果大于255, 则固定为255
</member>,
<member> function_void_int32_int32 setG 设置第 # 个灯绿色分量为 #,
设置指定位置的彩灯绿色分量. 位置编号需要从1开始, 不超过彩灯最大数量. 如果位置编号小于1或者大于最大数量, 则无任何效果.分量的数值范围是0-255,如果设置值小于0. 则固定为0; 如果大于255, 则固定为255
</member>,
<member> function_void_int32_int32 setB 设置第 # 个灯蓝色分量为 #,
设置指定位置的彩灯蓝色分量. 位置编号需要从1开始, 不超过彩灯最大数量. 如果位置编号小于1或者大于最大数量, 则无任何效果.分量的数值范围是0-255,如果设置值小于0. 则固定为0; 如果大于255, 则固定为255
</member>,
<member> function_int32_int32 getR 读取第 # 个灯红色分量,
读取指定位置的彩灯红色分量. 位置编号需要从1开始, 不超过彩灯最大数量. 读取的数值范围是0-255
</member>,
<member> function_int32_int32 getG 读取第 # 个灯绿色分量,
读取指定位置的彩灯绿色分量. 位置编号需要从1开始, 不超过彩灯最大数量. 读取的数值范围是0-255
</member>,
<member> function_int32_int32 getB 读取第 # 个灯蓝色分量,
读取指定位置的彩灯蓝色分量. 位置编号需要从1开始, 不超过彩灯最大数量. 读取的数值范围是0-255
</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_thread OS_thread,

</member>,
