
	void OS_thread()
	{
		
	}

	void OS_run100us()
	{
		int8 temp = (int8)(int16)Value;
		if( tick < temp ) {
			PWM.D0_OUT = 1;
		}
		else {
			PWM.D0_OUT = 0;
		}
		tick + 1;
		if( tick >= 100 ) {
			tick = 0;
		}
	}


