<module>
掉电可存储数据的存储器, 即使关闭电源, 也可以保存存入的数据, 可以用来存放密码锁的密码, 传感器采集的数据等. 这个是纯软件的模块, 对应的是控制板内部的EEPROM, 容量在1KB-2KB左右. 如果容量不够用的话, 则需要换成外置的EEPROM, 如24C256等.
</module>
<name> eeprom 存储器,
</name>
<member> memory m0 可断电保存数据区,
这是一个存储区类型, 变量放到这个区域之后, 即使系统断电数据也不会丢失。
</member>,
