public const int32 波特率 = 0;
driver.baud = 波特率;
public link bit OS_time = driver.OS_time;
public link bit 有信号 = driver.ok;
public link bit 无信号 = driver.notok;
public link bit OS_EventFlag = driver.OS_EventFlag;
public link bit 度分秒格式东经信息 = driver.Ebuffer;
public link bit 度分秒格式北纬信息 = driver.Nbuffer;
public link bit 东经 = driver.E;
public link bit 北纬 = driver.N;
public link bit 年 = driver.Year;
public link bit 月 = driver.Mouth;
public link bit 日 = driver.Day;
public link bit 时 = driver.Hour;
public link bit 分 = driver.Minute;
public link bit 秒 = driver.Second;
public link void OS_init(){} = driver.OS_init;
public link void OS_run(){} = driver.OS_run;
