<module>
AD输入端口, 外部输入的 0-5V电压转换成 "最小值-最大值"之间的数值,
</module>
<name> ADInput AD转换端口,
</name>
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_int32_debug get_data 数值,
调用这个指令返回AD转换的数值, 返回值的范围是 最小值-最大值, 返回 最小值 时表示电压为0, 返回 最大值 时表示输入电压等于3.3V, 其他数值则表示对应的电压, 输入电压越大, 返回的数值越大, 但是不会超过 最大值.
</member>,
<member> linkconst_int32_0 MinValue 最小值,
设置AD转换端口输出的最小值, 当输入电压从0变化到3.3V时, 读取的数值将会从最小值变化到最大值
</member>,
<member> linkconst_int32_1000 MaxValue 最大值,
设置AD转换端口输出的最大值, 当输入电压从0变化到3.3V时, 读取的数值将会从最小值变化到最大值
</member>,
