<module>
输出类端口, 用户可通过 "设置端口电平" 指令设置状态. 参数为0时端口变为低电平, 参数非零时端口变为高电平.
</module>
<name> Output 输出端口,
</name>
<member> linkconst_bit_1 IStatus 初始电平,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void_int32 SetStatus 设置端口电平为 #,
设置端口电平状态, 参数为0时端口变为低电平, 参数非零时端口变为高电平.
</member>,
