

//´®¿ÚÔª¼þ

unit uart
{
	//[i] memory linka;
	//[i] function_void OS_init,
	//[i] function_void Connect,
	//[i] function_void OS_ClearWatchDog,
	//[i] function_void SetString,
	//[i] function_void SetValue,
	//[i] function_void GetValue,
	//[i] var_array FlagList,
	//[i] var_bool isBusy,
	//[i] var_bool isNeed,
	
	//[i] var_uint8 OS_EventFlag;
	//[i] event StartEvent;
	
	#include <system\channel\channel_remo.txt>
}






