<module>
型号为WS2812或者兼容型号, LED内置有控制芯片, 用户可直接通过设置模块的红绿蓝分量来控制LED的发光颜色
</module>
<name> Pack 彩灯,
</name>
<member> var_int32_w Angle 色调,
可读可写的变量, 色调范围按照0-360循环，其中0表示红色，120表示绿色，240表示蓝色. 色调属性被赋值后, 彩灯的红绿蓝三个分量就会根据色调值自动更新为对应的数值.
</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void_old_int32 SetAngle 设置色调为 #,
已过时
</member>,
<member> interface_analog red red,

</member>,
<member> interface_analog green green,

</member>,
<member> interface_analog blue blue,

</member>,
<member> var_int32_w R_data 红色分量,
获取或者设置LED的红色分量, 数值范围是0-255, 0表示此分量完全熄灭, 255表示此分量完全点亮。如数据超出范围：如果数值小于0，则限制为完全熄灭；数值大于255则限制为完全点亮
</member>,
<member> var_int32_w G_data 绿色分量,
获取或者设置LED的绿色分量, 数值范围是0-255, 0表示此分量完全熄灭, 255表示此分量完全点亮。如数据超出范围：如果数值小于0，则限制为完全熄灭；数值大于255则限制为完全点亮
</member>,
<member> var_int32_w B_data 蓝色分量,
获取或者设置LED的蓝色分量, 数值范围是0-255, 0表示此分量完全熄灭, 255表示此分量完全点亮。如数据超出范围：如果数值小于0，则限制为完全熄灭；数值大于255则限制为完全点亮
</member>,
