
	link bit PWM1_DDR = RES.DDRB.3;
	link bit PWM1 = RES.PORTB.3;
	link bit PWM2_DDR = RES.DDRD.3;
	link bit PWM2 = RES.PORTD.3;
	
	link bit PWM3_DDR = RES.DDRD.6;
	link bit PWM3 = RES.PORTD.6;
	link bit PWM4_DDR = RES.DDRD.5;
	link bit PWM4 = RES.PORTD.5;

