<module>
双路继电器模块，可通过指令控制对应的继电器动作，例如执行“打开第一个”指令，那么第一个继电器就会打开吸合。
</module>
<name> Pack 继电器,
</name>
<member> interface_digital digital0 digital0,

</member>,
<member> interface_digital digital1 digital1,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void open1 接通第一个,
吸合第一个继电器
</member>,
<member> function_void close1 断开第一个,
断开第一个继电器
</member>,
<member> function_void swap1 翻转第一个,
翻转第一个继电器
</member>,
<member> function_void open2 接通第二个,
吸合第二个继电器
</member>,
<member> function_void close2 断开第二个,
断开第二个继电器
</member>,
<member> function_void swap2 翻转第二个,
翻转第二个继电器
</member>,
