<module>
"门磁报警器"内部包含一个磁簧开关，模块需要配套一个独立的磁铁，安装的时候传感器和磁铁分别固定在门窗的两个相对运动点，并靠近放置。正常情况下磁铁使报警器内部的磁簧片吸合；当有外力导致门窗打开时，传感器和磁铁分离较远的距离后，导致传感器内部的簧片断开，因此可用来检测门窗是否被打开。
</module>
<name> Pack 门磁报警器,
</name>
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event key0_press_event 磁铁靠近时,
当外部磁铁靠近传感器时触发此事件
</member>,
<member> event key0_up_event 磁铁离开时,
当外部磁铁离开传感器时触发此事件
</member>,
<member> var_bool key0_press 磁铁靠近,
 "磁铁靠近"属性是一个只读属性, 当磁铁靠近的时候, 这个值被自动设置为 是（成立）, 当磁铁远离时候, 这个值被设置为 否（不成立）. 
</member>,
<member> var_bool key0_notpress 磁铁离开,
 "磁铁离开"属性是一个只读属性, 当磁铁靠近的时候, 这个值被自动设置为 否（不成立）, 当磁铁远离时候, 这个值被设置为 是（成立）. 
</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
