
#.COM_MCU = RES;
public RES =
#include <system/cpu/avr/register_$chip$.txt>

void RunInit()
{
	RES.DDRC.4(bit) = 1;
	RES.DDRC.5(bit) = 1;
	
	RES.DDRB.1(bit) = 1;
	RES.DDRB.2(bit) = 1;
	
	RES.PORTC.4(bit) = 0;
	RES.PORTC.5(bit) = 0;
	
	RES.PORTB.1(bit) = 0;
	RES.PORTB.2(bit) = 0;
}


