<module>
颜色传感器可以检测周围环境光线的颜色，颜色有红绿蓝3种，每种颜色具有“亮度”和“分量”两个属性，其中亮度的范围大致在0到几百之间，如果光线过于强，亮度的数值可高达六七百（没有上限）. 而颜色分量的范围则固定是0-255，不会超出这个范围。
</module>
<name> Pack 颜色传感器,
</name>
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> var_int32 Rvalue 红光亮度,

</member>,
<member> var_int32 Gvalue 绿光亮度,

</member>,
<member> var_int32 Bvalue 蓝光亮度,

</member>,
<member> var_int32 RCvalue 红色分量,

</member>,
<member> var_int32 GCvalue 绿色分量,

</member>,
<member> var_int32 BCvalue 蓝色分量,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
<member> function_void set_white0 设置当前光为白光,

</member>,
<member> function_void_int32_int32_int32 set_white 设置红 # ，绿 # ，蓝 # 为白光,

</member>,
