<module>
旋转编码器，可以感应到旋帽的旋转，当顺时针旋转旋帽时就会不断触发“顺时针旋转事件”，而逆时针旋转时则会不断触发“逆时针旋转事件”。每旋转一周大约触发20个旋转事件，也就是说旋帽每次转过18度角，就会触发一次事件。
</module>
<name> Pack 旋转编码器,
</name>
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> var_int32_w tick 计数值,
旋转编码器的当前计数值。初始化时为0，之后顺时针旋转会让计数值加上1，逆时针旋转会让计数值减去1. 可以通过读取这个计数值得知当前旋转位置。此变量也赋值，赋值之后，以后的计数就会从当前值开始。
</member>,
<member> var_bool key0_press 按键按下,

</member>,
<member> var_bool key0_notpress 按键松开,

</member>,
<member> event rol_right_event 顺时针旋转时,

</member>,
<member> event rol_left_event 逆时针旋转时,

</member>,
<member> event down_event 按键按下时,

</member>,
<member> event up_event 按键松开时,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
