<module>
"显示屏"组件是一个8位数码管组件, 驱动芯片型号为TM1637, 可以在指定位置上显示字符。本模块比较适合显示数字，如果显示英文字符，则不容易分辨，仅能显示有限的字符，如A，E，D等，M，W等字符显示不出来。本模块可以和“信息显示器”结合起来，可以提供更高级的功能，比如直接显示十进制数值。
</module>
<name> Pack 四位数码管,
</name>
<member> interface_char char char,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_thread OS_thread,

</member>,
<member> function_void clear 清空,
"清屏"指令把数码管屏幕全部清空, 不显示任何数字.
</member>,
<member> function_void_int32_int32 print_char 在第 # 列显示字符 #,
在屏幕的指定列数显示一个字符, 列数从1开始, 对于本屏幕来说, 有效列数为 1 - 4. 显示的字符需要是ASCII码, 例如要显示数字字符应输入 '1'  '2'  '3' ... 但直接输入数值 1 2 3 ... 也是允许的, 可以正常显示出来.
</member>,
<member> function_void show_dot 显示时钟点,
显示屏幕上第二个字符和第三个字符之间的时间冒号小灯
</member>,
<member> function_void hide_dot 熄灭时钟点,
熄灭屏幕上第二个字符和第三个字符之间的时间冒号小灯
</member>,
<member> function_void_int32 set_light 设置屏幕亮度为 #,
注意屏幕亮度的有效范围是0-8, 0表示完全熄灭, 1表示很暗, 8表示最亮, 其他值分别表示对应的亮度. 初始化默认是8(最亮).
</member>,
