

	//[i] function_void pinMode int32 int32;
	void pinMode( int32 p, int32 m )
	{
		//#.OS.REMO_ModuleWrite( (int)(ID * 0x00010000) + p, m );
	}
	//[i] function_void digitalWrite int32 int32;
	void digitalWrite( int32 p, int32 d )
	{
		#.OS.REMO_ModuleWrite( (int)(ID * 0x00010000) + p, d );
	}
	//[i] function_int32 digitalRead int32;
	int32 digitalRead( int32 p )
	{
		//#.OS.REMO_ModuleRead( (int)(ID * 0x00010000) + p );
	}
	
	
	