public link bit 当前值 = driver.Value;
public link void OS_init(){} = driver.OS_init;
public link void OS_thread(){} = driver.OS_thread;
public link void OS_run100us(){} = driver.OS_run100us;
public link void 设置当前值为_(bit n1){} = driver.set_value;
