<module>
温敏电阻元件的阻值会随着周围环境温度的变化而变化, 当温度升高时, 阻值会变大; 温度下降时, 阻值会变小. 数据的输出范围可设置, 当温度从极冷变化到极热时, <数值>量将会从最小值变化到最大值.
</module>
<name> Pack 温敏电阻,
</name>
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_int32_debug get_data 数值,
调用这个指令返回当前的电阻数值
</member>,
<member> linkconst_int32_0 MinValue 最小值,
设置输出数据的最小值
</member>,
<member> linkconst_int32_1024 MaxValue 最大值,
设置输出数据的最大值
</member>,
