    主页-＞库函数目录-＞绘制图形相关函数-＞setwritemode

    功能：
    这个函数用于设置绘图位操作模式。

    声明：
    void setwritemode(
        int mode.
        PIMAGE pimg = NULL
    );

    参数：
    mode
    二元光栅操作码（即位操作模式），支持全部的 16 种二元光栅操作码，罗列如下：

    位操作模式描述
    R2_BLACK绘制出的像素颜色 = 黑色
    R2_COPYPEN绘制出的像素颜色 = 当前颜色（默认）
    R2_MASKNOTPEN绘制出的像素颜色 = 屏幕颜色 AND (NOT 当前颜色)
    R2_MASKPEN绘制出的像素颜色 = 屏幕颜色 AND 当前颜色
    R2_MASKPENNOT绘制出的像素颜色 = (NOT 屏幕颜色) AND 当前颜色
    R2_MERGENOTPEN绘制出的像素颜色 = 屏幕颜色 OR (NOT 当前颜色)
    R2_MERGEPEN绘制出的像素颜色 = 屏幕颜色 OR 当前颜色
    R2_MERGEPENNOT绘制出的像素颜色 = (NOT 屏幕颜色) OR 当前颜色
    R2_NOP绘制出的像素颜色 = 屏幕颜色
    R2_NOT绘制出的像素颜色 = NOT 屏幕颜色
    R2_NOTCOPYPEN绘制出的像素颜色 = NOT 当前颜色
    R2_NOTMASKPEN绘制出的像素颜色 = NOT (屏幕颜色 AND 当前颜色)
    R2_NOTMERGEPEN绘制出的像素颜色 = NOT (屏幕颜色 OR 当前颜色)
    R2_NOTXORPEN绘制出的像素颜色 = NOT (屏幕颜色 XOR 当前颜色)
    R2_WHITE绘制出的像素颜色 = 白色
    R2_XORPEN绘制出的像素颜色 = 屏幕颜色 XOR 当前颜色

    注：1. AND / OR / NOT / XOR 为布尔位运算。2. "屏幕颜色"指绘制所经过的屏幕像素点的颜色。3. "当前颜色"是指通过 setcolor 设置的用于当前绘制的颜色。

    返回值：
    （无）

    示例：
    （无）