                                       【【【此程序只能修改pm梁图】】】
先加载
梁优化.VLX
把两个菜单文件也放到一起

使用命令 C：selsteel
输入selsteel后
先点梁截面尺寸设置当前梁截面
再点梁上部通长筋设当前通长筋
然后点上部支坐筋修改
下部筋修改去掉通长筋设置

 


各参数含义
梁通长筋：   表示配筋时是否考虑通长筋（一般梁上筋考虑，地梁下筋考虑）
梁上部筋：   这不用说了吧
梁上部筋：   这不用说了吧
单排筋异：   配筋单排时，一排可选两种筋，多排时每排只有一种筋
单排筋同：   每排只有一种筋
全部筋同:    不管多少排只有一种筋
任意选筋：   不管多少排可选两种筋   
直径：      这不用说了吧，可选用的直径
交互输入面积：指是否交互输入钢筋面积，否则根据点选筋自动计算钢筋面积
              自动计算时，程序会记住最初的钢筋面积，以保证多次点取时面积不会
              越来越大，当梁钢筋通过其它方式修改了或用交互输入面积时，程序将记记住新的
              钢筋面积。
保护层厚：    计算每排钢筋根数用的
最小选筋面积：指钢筋面积达到原面积的多少时符合选筋要求
最大面积比：  程序配筋时钢筋面积大于原面积的这么多倍时就不再往下选取了
右键输出选筋结果：  右键弹出选筋结果，让使用者自已选合适的，否则根据程序优化的自动配
右键输出结果排序：   按优化得分排序还是按面积排序
右键输出选筋个数：指右键能输出的最大选筋数目


排数系数：含义使用者愿牺牲原面积的多少，来使排数少一排
          也就是说原面积A时，排数系数0。05时 选筋时选用一排筋时所用钢筋面积1。05A，，                   选用两排筋时钢筋面积1.0A时优化得分是一样的
直径系数：含义使用者愿牺牲原面积的多少，来使直径减小2mm
同径系数： 含义使用者愿牺牲原面积的多少，来使直径相同

程序里还会自动考虑，如外排钢筋尽量多根，多排时可用大直径保证外排面积较大，对承载力有利


右健输出结果中，配筋率大于1.5是 按有效高度计算的，方便比较最大配筋率
配筋率小于1.5是 按全截面计算的，方便比较最小配筋率

程序默认集中标注为“水平标注”“垂直标注”图层
通长筋必须在这两层上，如集中标注中有梁下部筋信息，程序为简化操做将自动优化之


有问题可加入群:12938818 一起讨论 注册免费


使用以下快捷方式更方便
;;梁上筋修改
(defun C:vv())
;梁上筋，单排不同，自动计算面积
(defun C:ff())
;梁上筋，全同，自动计算面积
(defun C:rr())
;梁上筋，任意，自动计算面积
(defun C:vvv())
;梁上筋，单排不同，交互输入面积
(defun C:fff() )
;梁上筋，全同，交互输入面积
(defun C:rrr() )
;梁上筋，任意，交互输入面积


;;梁下筋修改
(defun C:cc() )
;梁下筋，单排不同，自动计算面积
(defun C:dd())
;梁下筋，全同，自动计算面积
(defun C:ee())
;梁下筋，任意，自动计算面积
(defun C:ccc())
;梁下筋，单排不同，交互输入面积
(defun C:ddd())
;梁下筋，全同，交互输入面积
(defun C:eee() )
;梁下筋，任意，交互输入面积
(defun C:op() )
右键输入切换
 

