;
;	USB Driver Installation file for Windows 98
;
[Version]
CatalogFile=usb.cat
signature="$CHICAGO$"
LayoutFile=Layout.inf, Layout1.inf, Layout2.inf
Class=USB
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
Provider=%KONICAMINOLTA%

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=10,system32\drivers

[ClassInstall]
Addreg=USBClassReg

[USBClassReg]
HKR,,,,%USBClassName%
HKR,,Icon,,-20

[Manufacturer]
%KONICAMINOLTA%=KONICAMINOLTA

[KONICAMINOLTA]
%Device.DeviceDesc1%=Composite.Dev, USB\VID_132B&PID_205B

[Composite.Dev]
AddReg=Hub.AddReg
DelReg=Composite.DelReg

[HUB.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*NTKERN
HKR,,NTMPDriver,,usbhub.sys

[Composite.DelReg]
HKR,,EnumPropPages

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=*

[Strings]
KONICAMINOLTA="KONICAMINOLTA"
USBClassName="Universal serial bus controller"
Device.DeviceDesc1="USB Composite Device"
