安装方法：

  中航信息PR-B支持OKI、IBM、Epson等多种仿真模式，一般网上卖的默认都是OKI仿真，故安装【OKI 5530SC驱动】即可,如果是其它模式可以打开【中航PR-B官方驱动】，运行"Setup.exe"选择相应模式进行安装

 【PR-B打印机OKI仿真设置方法】
在关机状态下，同时按住STATION1和STATION2键开机，等待打印机完成初始化，放入一张A4纸，会打印出操作说明。

按下LOCAL键，机器进入设置状态，会打印出菜单项。
STATION1键是确认，STATION2键是切换，LOCAL键是保存配置。
在“配置模式”中选择“仿真方式”选“南天-OKI”即可，OKI配置项里面不需要设置。


 【OKI 5530SC驱动安装方法】
1. 打开下载好的"OKI 5530SC驱动"文件夹。
2. 运行“Setup.exe”安装驱动。
3. 设置端口。打开控制面板-设备和打印机，找到Oki 5530SC打印机，右键选择“打印机属性”，查看“端口”选项，默认是选择LPT1端口，如果是USB转接线使用USB001之类的端口。可参考这里：http://www.dyjqd.com/article/13806.html

**********************************************

安装过程中如出现“无法验证驱动发布者”请点“始终安装此驱动程序软件”

如安装失败请检查打印服务是否开启：http://www.dyjqd.com/article/6881.html

**********************************************

中航PR-B打印机设置视频：http://v.youku.com/v_show/id_XNTE2MzU2NzI=.html