Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP810
Microsoft Windows için
Canon MP Drivers Sürüm 1.12 64 bit Edition
Yönergeler

____________________________________________________________________

====================================================================
İÇİNDEKİLER
====================================================================
Genel Notlar
1. Önemli
2. Yazdırma
3. Tarama

====================================================================
Genel Notlar:
====================================================================

1. Önemli
--------------------------------------------------------------------

  - Bazı USB hublarda MP Drivers ile ilgili sorun olabilir.
    Bu durumda, aygıtı doğrudan bilgisayarınızın USB bağlantı
    noktasına bağlayın veya aygıtın bağlı olduğu USB bağlantı
    noktasını değiştirin.  

  - Aygıtı bilgisayarınıza bağladığınızda, Kart Okuyucu’yla
    ilgili sürücü Windows Explorer’da görünmeyebilir.
    Yerel birimlere ve CD-ROM sürücülerine sürücü harfleri
    atandıktan sonra, bir ağ sürücüsünü bir sonraki uygun
    sürücü harfine eşlerseniz bu durumla karşılaşabilirsiniz.
    Bu sorunla karşılaşırsanız, ağ sürücüsünü başka bir sürücü
    harfiyle eşleştirin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.    

  - Çok büyük dosyalarla çalışıyorsanız, Windows sanal belleği
    azalabilir ve bu nedenle düzgün çalışmayabilir. Bu durumda,
    lütfen Windows belgelerinizde sanal belleğinizi artırma
    konusuna başvurun.    

  - Windows'un 64 Edition ile ilişkili işlevler hakkında 
    ayrıntılı bilgi için ilgili kullanıcı el kitabına bakın.
    
  - Windows'un 64 bit sürümlerinde kullanılabilen uygulama yazılımı  
    hakkında bilgi için, ilgili üreticiyle görüşün.

2. Yazdırma
--------------------------------------------------------------------

  - Resim verileri düzgün bastırılmıyorsa, [Sayfa Yapısı]
    sekmesinden [Yazdırma Seçenekleri] iletişim kutusunu
    görüntüleyin ve [Uygulama yazılımından gerekli olan
    ICM'yi devre dışı bırak] ayarını değiştirin.
    Bu, sorunu çözebilir.

3. Tarama
--------------------------------------------------------------------

  - Bazı uygulamalarda, tarayıcı sürücüsünün (ScanGear) Gelişmiş 
    Modu'nda Çoklu Kırpma kullanılamayabilir. Bu durumda, Kağıt 
    Boyutu'nu her seferinde gerçek belge boyutuna getirerek 
    belgeleri tek tek tarayın.

  - Bazı uygulamalarda, tarayıcı sürücüsünün (ScanGear) Çoklu Tarama
    sekmesindeki Taranan resimleri görüntüle onay kutusunu 
    işaretlediyseniz, taranan görüntülerin küçük resimlerini 
    görüntüleyen pencere otomatik olarak kapanabilir.

  - Takılı slaytlar (negatif film) düzgün şekilde taranamazsa, 
    Gelişmiş Modu’nda kırpma çerçevelerini ayarlayıp tarama işlemini 
    tekrarlayın.
  
  - Bu makineyle birlikte verilen CD'den ekran el kitabını 
    yükledikten sonra, ScanGear ekranındaki [?] düğmesini tıklatarak 
    el kitabını görüntüleyebilirsiniz. Yükleme ekranında yalnızca  
    ekran el kitabını seçip yükleyin.

  - ScanGear'ın kullanılması hakkında bilgi almak için ekran el
    kitabına bakın.
    
____________________________________________________________________

  Microsoft, Microsoft Corporation’ın kayıtlı ticari markasıdır.
  Windows, Microsoft Corporation’ın ABD ve/veya diğer ülkelerde
  ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır.
  Bu belgede söz edilen tüm marka ve ürün adları ilgili 
  şirketlerin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.
