(c) CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP810
Canon MP Drivers, версия 1.12, 64-разрядный выпуск
для Microsoft Windows
Инструкции

____________________________________________________________________

====================================================================
СОДЕРЖАНИЕ
====================================================================
Общие замечания
1. Важные сведения
2. Печать
3. Сканирование

====================================================================
Общие замечания:
====================================================================

1. Важные сведения
--------------------------------------------------------------------

  - Некоторые концентраторы USB могут работать неправильно с
    компонентами MP Drivers. Если это произошло, подключите аппарат
    непосредственно к компьютеру или выберите другой порт USB для
    подключения аппарата.

  - При подключении аппарата к компьютеру дисковод, относящийся
    к считывающему устройству для карт (Card Reader), может не
    появиться в Проводнике. Это может произойти, если был подключен
    сетевой диск, и для его обозначения была использована следующая
    свободная буква после присвоенных локальным дискам и дисководам
    компакт-дисков. Если возникла эта неполадка, то следует
    присвоить сетевому диску любую другую букву и перезагрузить
    компьютер.

  - При работе с файлами большого объема система Windows может
    испытывать нехватку виртуальной памяти и работать с ошибками.
    В этом случае обратитесь к документации системы Windows, где
    указано, как увеличить объем виртуальной памяти.

  - Более подробные сведения о функциях, относящихся к 64-разрядным
    версиям операционной системы Windows, см. в соответствующем
    руководстве пользователя.

  - За сведениями о прикладном программном обеспечении, которое
    можно использовать с 64-разрядными версиями операционной системы
    Windows, обращайтесь к соответствующему производителю.

2. Печать
--------------------------------------------------------------------

  - Если графические данные не печатаются правильно, откройте с
    вкладки [Страница] диалоговое окно [Параметры печати] и измените
    настройку параметра [Команда "Отключить ICM" затребована
    из приложения]. Возможно, этим способом неполадку
    удастся устранить.

3. Сканирование
--------------------------------------------------------------------

  - Для некоторых приложений функция "Конвейерная обрезка" на
    вкладке "Расширенный режим" может оказаться недоступной. В этом
    случае сканируйте документы по одному, каждый раз изменяя
    параметр "Размер бумаги" в соответствии с фактическим размером
    документа.

  - Для некоторых приложений, если установить флажок "Просмотр
    отсканированных изображений" на вкладке "Конвейерное
    сканирование" драйвера сканера (ScanGear), окно, в котором
    отображаются эскизы отсканированных изображений, может
    автоматически закрыться.

  - Если слайды в рамках (негативная пленка) не удается правильно
    отсканировать, настройте рамки обрезки в расширенном режиме
    и выполните сканирование снова.

  - После установки электронного руководства с компакт-диска,
    прилагаемого к данному аппарату, это руководство можно вывести
    на экран с помощью кнопки [?] окна ScanGear. Выберите в окне
    установки только одно электронное руководство и установите его.

  - Сведения об использовании программы ScanGear см. в электронном
    руководстве.

____________________________________________________________________

  "Microsoft" является охраняемым товарным знаком компании
  Microsoft Corporation.
  "Windows" является товарным знаком или охраняемым товарным знаком
  компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.
  Все названия компаний и изделий, упомянутые в настоящем
  документе, являются товарными знаками или охраняемыми товарными
  знаками соответствующих компаний.
