Copyright CANON INC. 2000-2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

_____________________________________________________________________

Sterownik drukarki Canon IJ Canon iP1600 wersja 1.90d PL dla
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Instrukcje
_____________________________________________________________________

Microsoft, Windows oraz Windows NT są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w
innych krajach.

Intel i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel
Corporation.

Wszystkie inne wymienione tu nazwy i marki mogą być znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do 
ich odpowiednich właścicieli.
_____________________________________________________________________

< Spis treści >

Wprowadzenie
  Przedmowa
  Elementy instalacji
  Wymagania systemowe
  Środki ostrożności podczas instalacji
  Metoda instalacji
  Komunikaty ostrzegawcze wyświetlane w trakcie instalacji
  Usuwanie sterownika drukarki

Określanie ustawień sterownika drukarki
  Otwieranie okna Ustawienia sterownika drukarki
  Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji
  Używanie sterownika drukarki

Drukowanie za pośrednictwem sieci - informacje
  Wstęp
  Wybór właściwej wersji sterownika drukarki
  Metody instalacji i konfiguracji
  Ograniczenia związane z siecią

=====================================================================
Wprowadzenie
=====================================================================

< Przedmowa >

Ten plik Informacje dodatkowe dostarczany jest ze sterownikiem 
drukarki Canon IJ i zawiera ważne informacje dotyczące instalowania i
używania tego sterownika. Sterownik drukarki Canon IJ umożliwia 
drukowanie przy użyciu drukarki Canon IJ z poziomu aplikacji 
działających w systemie Microsoft (R) Windows (R) XP lub 
Microsoft (R) Windows (R) 2000. Przed użyciem drukarki należy 
zainstalować sterownik drukarki na używanym komputerze.

< Elementy instalacji >

Pakiet instalacyjny składa się z następujących elementów:

  - Instalator (Setup.exe)
    Instaluje sterownik drukarki Canon IJ na komputerze.

  - Sterownik drukarki Canon IJ (w tym dokumencie określany także 
    jako „sterownik drukarki”)
    Oprogramowanie umożliwiające drukowanie przy użyciu drukarki.

  - Dezinstalator
    Umożliwia usunięcie sterownika drukarki z komputera.

  - Informacje dodatkowe (readme_polish.txt)
    Niniejszy dokument. Zawiera on ważne informacje na temat
    sterownika drukarki. Aby po zakończeniu instalacji wyświetlić ten
    dokument, należy z menu [Start] wybrać polecenie [Programy], a
    następnie polecenia [Canon iP1600] i [Informacje 
    dodatkowe].

< Wymagania systemowe >

To oprogramowanie wymaga następującej konfiguracji systemu:

System operacyjny
  Windows XP Home Edition
  Windows XP Professional
  Windows 2000 Professional lub
  Windows 2000 Server/Advanced Server

    Uwaga:
    - Produkt ten jest przeznaczony dla 32-bitowych wersji systemu
      Windows.
    - Pomoc może nie być wyświetlana prawidłowo w zależności od 
      systemu operacyjnego i wersji przeglądarki Internet Explorer.
      Zalecane jest aktualizowanie systemu przy użyciu witryny 
      Windows Update. 

Sprzęt
  Komputer:        Musi działać prawidłowo pod kontrolą używanego
                   systemu operacyjnego. (Procesor: Mikroprocesor
                   Intel Pentium lub jego odpowiednik)
  Pamięć:          Musi wystarczyć do prawidłowego działania
                   komputera pod kontrolą używanego systemu
                   operacyjnego.
  Dysk twardy:     Co najmniej 100 MB wolnego miejsca przed
                   zainstalowaniem sterownika.
  Inny napęd:      Stacja dysków CD-ROM
  Interfejs:       USB
  Kabel drukarki:  Kabel USB
  Karta graficzna: VGA lub lepsza

< Środki ostrożności podczas instalacji >

Przed zainstalowaniem tego sterownika drukarki należy zapoznać się
z poniższymi informacjami na temat środków ostrożności.

- Przed rozpoczęciem instalacji należy podłączyć drukarkę do
  komputera. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w
  podręczniku użytkownika drukarki.

- Aby można było przeprowadzić instalację, niezbędny jest pełny 
  dostęp do ustawień drukarki.  Przed rozpoczęciem instalacji 
  należy zalogować się jako członek grupy Administratorzy (lub 
  jako Administrator komputera w systemie Windows XP).

- Należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.

- Jeśli na używanym komputerze zainstalowana jest starsza wersja
  sterownika drukarki, należy przed zainstalowaniem nowego sterownika
  usunąć stary sterownik przy użyciu dezinstalatora. Starą wersję
  należy usunąć, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji
  „Usuwanie sterownika drukarki”.

- W zależności od używanego środowiska na komputerze może zostać
  automatycznie zainstalowany sterownik drukarki dla systemu Windows
  dostarczony przez firmę Microsoft. Zaleca się jednak użycie
  sterownika drukarki dostarczonego przez firmę Canon.

- Instalator automatycznie instaluje sterownik drukarki w języku
  odpowiadającym ustawieniu Panelu sterowania w komputerze.
  Jeśli ustawienie Panelu sterowania nie jest obsługiwane przez
  sterownik drukarki, zaraz po uruchomieniu pliku Setup.exe
  wyświetlany jest ekran wyboru języka. W takim przypadku należy
  wybrać wersję językową, która ma zostać użyta.

  Ustawienie Panelu sterowania
    * Windows XP
    Wybierz polecenia [Panel sterowania]-[Opcje regionalne i
    językowe] i określ ustawienie [Język dla programów nie
    obsługujących kodu Unicode] na karcie [Zaawansowane].

    * Windows 2000
    Wybierz polecenia [Panel sterowania]-[Data, godzina, język i
    opcje regionalne]-[Opcje regionalne i językowe] i określ
    ustawienia w oknie dialogowym [Wybieranie ustawień regionalnych
    systemu].

< Metoda instalacji >

Opisana poniżej metoda instalacji służy do zainstalowania sterownika
drukarki używanej jako drukarka lokalna.
Jeśli drukarka używana będzie jako drukarka sieciowa, należy
zastosować metodę instalacji opisaną w sekcji „Drukowanie za
pośrednictwem sieci - informacje”.

Sterownik drukarki można pobrać z witryny sieci Web firmy Canon.
(http://www.canon.com/)

    Uwaga:
    Przed rozpakowaniem pobranego skompresowanego pliku należy
    zapisać ten plik w folderze, np. w folderze [C:\temp]. W nazwie
    folderu nie należy używać znaków spoza zakresu alfabetu
    angielskiego. W przeciwnym wypadku sterownik drukarki może nie
    zostać zainstalowany prawidłowo.

  1. Wyłącz drukarkę.

     Uwaga:
     Jeśli w momencie włączenia komputera drukarka będzie włączona,
     podczas uruchamiania komputera zostanie automatycznie
     uruchomiony kreator funkcji Plug and Play systemu Windows
     [Znaleziono nowy sprzęt]. Jeśli zostanie uruchomiony ten
     kreator, należy kliknąć przycisk [Anuluj].

  2. Otwórz folder zawierający program instalacyjny.

  3. Kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe], aby uruchomić program
     instalacyjny.

  4. Na ekranie [Zapraszamy] kliknij przycisk [Dalej].

  5. Przeczytaj informacje wyświetlone na ekranie [Umowa licencyjna].
     Jeśli akceptujesz warunki umowy, kliknij przycisk [Tak].

     Rozpocznie się proces kopiowania plików.

  6. Gdy zostanie wyświetlony ekran [Port drukarki], włącz drukarkę
     i zaczekaj, aż port zostanie rozpoznany.

     Uwaga:
     Aby wybrać port, kliknij [Wybierz port drukarki] i 
     [Wybór ręczny]. Na ekranie [Wybierz port] zaznacz 
     port i kliknij przycisk [Dalej].

  7. Gdy zostanie wyświetlony ekran [Instalacja ukończona], kliknij
     przycisk [Zakończ].

     Uwaga:
     W niektórych środowiskach po kliknięciu przycisku [Zakończ]
     zostanie wyświetlony komunikat z monitem o ponowne uruchomienie
     komputera. Zaleca się ponowne uruchomienie komputera w celu
     prawidłowego zakończenia instalacji.

< Komunikaty ostrzegawcze wyświetlane w trakcie instalacji >

  - W niektórych środowiskach w systemie wyświetlany jest komunikat
    z pytaniem, czy zainstalowany już sterownik drukarki ma zostać
    zastąpiony przez nowy sterownik drukarki. Jeśli zostanie
    wyświetlony ten komunikat, należy kliknąć przycisk [Tak].

  * Windows XP
  Jeśli w trakcie instalacji zostanie wyświetlony komunikat
  informujący o tym, że oprogramowanie nie przeszło testów Windows
  Logo, należy kliknąć przycisk [Kontynuuj mimo wszystko], aby
  kontynuować proces instalacji.

  * Windows 2000
  Jeśli w czasie instalacji zostanie wyświetlony komunikat [Nie
  znaleziono podpisu cyfrowego], należy kliknąć przycisk [Tak],
  aby kontynuować proces instalacji.

< Usuwanie sterownika drukarki >

Niepotrzebny sterownik drukarki można usunąć, postępując zgodnie
z poniższą procedurą:

  1.  Z menu [Start] wybierz polecenie [Programy], a następnie
      wybierz polecenie [Canon iP1600].

  2.  Kliknij opcję [Odinstaluj].

  3.  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Potwierdzanie
      usunięcia pliku], kliknij przycisk [Tak].

     Uwaga:
     - Nie będzie dostępny dezinstalator tego sterownika drukarki, 
       jeśli nie zostanie on zainstalowany przez instalator. Usuń 
       niepotrzebny sterownik drukarki, postępując zgodnie z 
       poniższą procedurą:

     1)  Z menu [Start] wybierz polecenie [Ustawienia], a następnie
         kliknij polecenie [Drukarki].
     2)  Zaznacz nazwę drukarki, która ma zostać usunięta i z menu
         [Plik] wybierz polecenie [Usuń].
     3)  Z menu [Plik] wybierz polecenie [Właściwości serwera].
     4)  Kliknij kartę [Sterowniki] i w obszarze [Zainstalowane
         sterowniki drukarek] zaznacz nazwę drukarki, która ma zostać
         usunięta.
     5)  Kliknij przycisk [Usuń], a następnie przycisk [OK].

=====================================================================
Określanie ustawień sterownika drukarki
=====================================================================

< Otwieranie okna Ustawienia sterownika drukarki >

  - Otwieranie z poziomu używanej aplikacji
    Standardowa metoda otwierania okna sterownika drukarki z poziomu
    używanej aplikacji polega na wybraniu z menu [Plik] polecenia
    [Ustawienia strony] i kliknięciu przycisku [Drukarka] albo
    wybraniu z menu [Plik] polecenia [Drukuj] i kliknięciu przycisku
    [Właściwości].

  - Otwieranie w sposób bezpośredni
    Aby określić często używane ustawienia lub uzyskać dostęp do
    funkcji obsługi drukarki, należy wykonać poniższą procedurę. Nie
    należy korzystać z funkcji obsługi podczas drukowania.

    1) Z menu [Start] wybierz kolejno następujące polecenia: 
       W systemie Windows XP:[Panel Sterowania]-[Drukarki i inny
       sprzęt]-[Drukarki i faksy]
       W systemie Windows 2000:  [Ustawienia]-[Drukarki]
    2) Kliknij ikonę modelu drukarki, która ma być używana.
    3) Z menu [Plik] wybierz polecenie [Preferencje drukowania].

< Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji >

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Jeśli w oknie dialogowym [Drukuj] programu Word dla opcji
    [Stron na arkusz] zostanie określona wartość większa niż jeden,
    nie należy używać opcji [Drukowanie układu strony] na karcie
    [Ustawienia strony].
    Jeśli dla obu opcji zostaną wybrane wartości większe
    niż jeden, wydruk nie zostanie wykonany prawidłowo. Aby
    wydrukować więcej niż jedną stronę na arkuszu, należy odpowiednio
    zmodyfikować ustawienie tylko jednej z tych dwóch opcji.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Jeśli w oknie dialogowym [Drukuj] używane jest ustawienie
    [Skaluj do rozmiaru papieru], nie należy używać opcji [Drukowanie
    skalowane] na karcie [Ustawienia strony] sterownika drukarki.
    Jeśli to pole wyboru będzie zaznaczone, w czasie
    skalowania z dopasowaniem do rozmiaru papieru zamiast ustawienia
    [Skaluj do rozmiaru papieru] wybranego w programie Word
    obowiązywać będzie ustawienie [Rozmiar papieru drukarki]
    sterownika drukarki, które dostępne jest na karcie [Ustawienia
    strony].

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Jeśli w programie Word jest włączona funkcja [Automatyczna
    zamiana papieru Letter na A4] i w oknie dialogowym [Ustawienia
    strony] programu Word dla opcji [Orientacja] wybrano ustawienie
    [Pionowa], natomiast dla opcji [Orientacja] sterownika drukarki
    wybrano ustawienie [Pozioma], dokument nie zostanie wydrukowany
    prawidłowo. Aby tego uniknąć, należy przed wykonaniem wydruku
    wyłączyć funkcję [Automatyczna zamiana papieru Letter na A4]. Aby
    uzyskać dostęp do tej funkcji, należy w programie Word otworzyć
    okno dialogowe [Opcje], wybierając z menu [Narzędzia] polecenie
    Opcje, a następnie kliknąć kartę [Drukowanie].

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Ustawienia opcji [Rozmiar papieru] i [Orientacja] należy
    modyfikować, zmieniając ustawienia programu Word, a nie
    ustawienia sterownika drukarki.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Przy wybieraniu opcji [Drukowanie skalowane], [Drukowanie z 
    dopasowaniem do strony] lub [Drukowanie układu strony] dla 
    ustawienia [Typ drukowania] na karcie [Ustawienia strony] należy
    wykonać następujące czynności:

    1. Otwórz okno dialogowe [Drukuj] programu Word.
    2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki i na karcie
       [Ustawienia strony] wybierz opcję [Typ drukowania], a
       następnie kliknij przycisk [OK].
    3. Nie rozpoczynając drukowania, zamknij okno dialogowe [Drukuj].
    4. Otwórz ponownie okno dialogowe [Drukuj] programu Word.
    5. Otwórz ponownie okno ustawień sterownika drukarki i kliknij
       przycisk [OK].
    6. Rozpocznij drukowanie.

  - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
    Jeśli w programie Excel 2002 włączone jest ustawienie „Zezwalaj
    na zmianę rozmiaru papieru A4 i Letter”, a opcja „Rozmiar
    papieru” ustawiona na karcie „Ustawienia strony” na ekranie
    właściwości drukarki różni się od rozmiaru papieru ustawionego w
    programie Excel (jeden rozmiar jest ustawiony na A4, a drugi na
    Letter), dane są drukowane zgodnie z rozmiarem papieru
    ustawionym we właściwościach drukarki. Jeśli występuje problem,
    należy dopasować rozmiar papieru we właściwościach drukarki do
    rozmiaru papieru ustawionego w programie Excel. Można także
    wybrać polecenie [Opcje] z menu [Narzędzia] programu Excel,
    wyczyścić ustawienie „Zezwalaj na zmianę rozmiaru papieru A4 i
    Letter” na karcie „Międzynarodowe”, a następnie wydrukować dane.

  - Photoshop/Adobe Systems Inc.
    Drukowanie nie jest możliwe, jeśli użytkownik nie ma uprawnień
    administratora systemu. Aby drukować dokumenty, należy zalogować
    się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

  - Lotus Notes/Lotus Corporation W czasie wykonywania niektórych
    zadań drukowania może nastąpić zablokowanie systemu. Należy
    upewnić się, że w ustawieniach układu strony [Page Layout] w
    programie Notes rozmiar górnego i dolnego marginesu ma wartość
    22,86 mm (0,9 cala) lub 27,94 mm (1,1 cala).

  - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
    W przypadku anulowania drukowania z poziomu aplikacji następne
    zadanie drukowania spowoduje awarię. W oknie Właściwości
    drukarki, na karcie [Zaawansowane] należy zaznaczyć opcję
    buforowania\drukowanych dokumentów.

  - CorelDraw 8/Corel Corporation
    W niektórych sytuacjach próba otwarcia okna ustawień sterownika
    drukarki z poziomu aplikacji CorelDraw 8.0 powoduje wystąpienie
    problemów. Może na przykład wystąpić awaria lub znaki mogą zostać
    wydrukowane nieprawidłowo. Aby uniknąć tego problemu, należy
    otworzyć okno ustawień sterownika drukarki z poziomu folderu
    [Drukarki], określić odpowiednie ustawienia, a następnie
    wydrukować dokument z poziomu aplikacji.  Problem ten nie
    występuje w programie CorelDraw 9.0.

  - Illustrator/Adobe Systems Inc.
    Jeśli używana jest funkcja drukowania mapy bitowej, drukowanie
    dokumentu może trwać długo lub niektóre dane mogą nie zostać
    wydrukowane. Przed wydrukowaniem dokumentu w oknie dialogowym
    [Drukuj] należy usunąć zaznaczenie pola wyboru [Drukowanie mapy
    bitowej].

< Używanie sterownika drukarki >

Drukowanie przy użyciu tego sterownika drukarki podlega niekiedy
pewnym ograniczeniom. Podczas drukowania należy pamiętać o
następujących ograniczeniach:

  - W przypadku niektórych aplikacji ustawienie opcji [Kopie] nie
    jest uwzględniane, jeśli zostało określone z poziomu sterownika
    drukarki. Należy wówczas określić ustawienie tej opcji w oknie
    dialogowym [Drukowanie] używanej aplikacji.

  - W przypadku niektórych aplikacji drukowanie nie będzie przebiegać
    prawidłowo, jeśli zostanie podjęta próba wydrukowania wielu kopii
    dokumentu, a na karcie [Ustawienia strony] sterownika drukarki
    lub w oknie dialogowym [Drukowanie] używanej aplikacji zaznaczone
    będzie pole wyboru [Sortuj]. Aby uniknąć tego problemu, należy
    przed wydrukowaniem dokumentu usunąć zaznaczenie pola wyboru
    [Sortuj].
    
  - Podczas drukowania bez obramowania dokument jest powiększany, aż 
    wykroczy poza stronę tak, aby dokument został wydrukowany bez 
    marginesów. Jeśli wybrane jest ustawienie [P 89x254mm] dla opcji
    [Rozmiar strony] na karcie [Ustawienia strony], w niektórych 
    sekcjach część wykraczająca poza stronę staje się duża w 
    porównaniu z innym ustawieniem rozmiaru strony. Jeśli wynik 
    drukowania bez obramowania jest niezadowalający, należy 
    zmniejszyć szerokość rozszerzania, aby zakres drukowania 
    dokumentu był większy.

  - W przypadku niektórych aplikacji drukowanie może przebiegać
    nieprawidłowo, jeśli dla funkcji [Typ wydruku] lub [Półtony]
    wybrane jest ustawienie [Automatycznie]. Wówczas na karcie
    [Główne] należy uruchomić funkcję [Doradca ds. drukowania] i
    upewnić się, że jest zaznaczone pole wyboru [Drukuj fotografie
    najwyższej jakości] lub [Drukuj tabele i wykresy]. Inny sposób
    polega na wybraniu na karcie [Główne] ustawienia [Niestandardowa]
    dla opcji [Jakość wydruku] i ustawienia innego niż
    [Automatycznie] dla funkcji [Półtony]. Następnie dla opcji 
    [Kolor/Intensywność koloru] wybierz ustawienie [Ręczne], a dla
    opcji [Typ wydruku] wybierz ustawienie inne niż [Automatyczne].

  - W przypadku drukowania danych wymagających zastosowania
    stopniowania lub danych zawierających dużą ilość grafiki dane
    mogą czasami nie zostać wydrukowane. Sytuacja taka występuje,
    jeśli na dysku twardym brakuje wolnego miejsca dla tymczasowego
    przechowania danych. Aby temu zapobiec, należy upewnić się, że na
    dysku, na którym zainstalowany jest system Windows XP lub Windows
    2000 dostępnych jest 40-50 MB wolnego miejsca. Inna metoda polega
    na zmianie ustawienia [Folder buforu] w oknie dialogowym
    [Właściwości serwera] w celu przydzielenia wystarczającej ilości
    miejsca dla folderu buforu. Aby zmienić lokalizację folderu 
    buforu, wykonaj poniższe czynności.
    1) Z menu [Start] wybierz kolejno następujące polecenia:
       W systemie Windows XP:[Panel Sterowania]-[Drukarki i inny
       sprzęt]-[Drukarki i faksy]
       W przypadku systemu operacyjnego Windows 2000: [Ustawienia]
       -[Drukarki]
    2. Z menu [Plik] wybierz polecenie [Właściwości serwera].
    3. Kliknij kartę [Zaawansowane], zmień nazwę dysku podaną w polu 
       [Folder buforu], a następnie kliknij przycisk [OK].

  - Jeśli w trakcie drukowania zadanie drukowania zostanie anulowane
    z poziomu folderu drukarki, drukowanie zostanie zakończone,
    ale z pewnym opóźnieniem.

  - W niektórych przypadkach drukowanie zakończy się niepowodzeniem,
    jeśli brakuje wystarczającej ilości dostępnej pamięci wirtualnej.
    Wówczas należy zwiększyć rozmiar pliku stronicowania. W tym celu
    należy otworzyć okno dialogowe [Właściwości systemu], klikając
    dwukrotnie ikonę [System] w Panelu sterowania lub klikając prawym
    przyciskiem myszy ikonę [Mój komputer], a następnie wybierając
    polecenie [Właściwości]. Następnie należy kliknąć kartę
    [Zaawansowane], kliknąć przycisk [Opcje wydajności], kliknąć
    przycisk [Zmień], określić nowy rozmiar pliku stronicowania,
    kliknąć przycisk [Ustaw] i kliknąć przycisk [OK].
    
  - Jeśli ustawienie wybrane dla opcji [Język] w oknie dialogowym 
    [Informacje] nie jest zgodny z językiem interfejsu systemu 
    operacyjnego, ekran sterownika może nie zostać wyświetlony 
    prawidłowo.

  - Nie należy zmieniać ustawienia opcji [Procesor wydruku] na
    karcie [Zaawansowane] w oknie dialogowym Właściwości drukarki.
    Jeśli ustawienie tej opcji zostanie zmienione, nie będzie możliwe
    użycie następujących funkcji:
    - [Podgląd przed wydrukiem] na karcie [Główne].
    - Opcje [Drukowanie układu strony], [Drukowanie plakatu],     
      [Drukowanie broszury] oraz [Drukowanie dwustronne]     
      na karcie [Ustawienia strony]
    - Wszystkie funkcje drukowania stempla i drukowania tła.

  - Nie można użyć poniższych funkcji, jeśli usunięte zostanie
    zaznaczenie pola wyboru [Włącz zaawansowane funkcje drukowania]
    na karcie [Zaawansowane] w oknie dialogowym Właściwości drukarki:
    - opcja [Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania] na 
      karcie [Główne].  
    - opcje [Drukowanie układu strony], [Drukowanie plakatu], 
      [Drukowanie broszury], [Drukowanie dwustronne], [Drukuj od
      ostatniej strony] oraz [Sortuj] na karcie [Ustawienia strony].
    - [Zmniejsz rozmiar buforowanych danych] w oknie dialogowym 
      [Opcje wydruku].  
    - Wszystkie funkcje drukowania stempla i drukowania tła.

  - Jeśli używana jest aplikacja, która nie umożliwia buforowania
    danych EMF (na przykład Adobe Photoshop LE lub MS Photo Editor),
    nie jest możliwe korzystanie z następujących funkcji:
    - opcja [Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania] na 
      karcie [Główne].  
    - opcje [Drukowanie układu strony], [Drukowanie plakatu], 
      [Drukowanie broszury], [Drukowanie dwustronne], [Drukuj od
      ostatniej strony] oraz [Sortuj] na karcie [Ustawienia strony].
    - Wszystkie funkcje drukowania stempla i drukowania tła.

  - Jeśli w oknie dialogowym [Drukowanie] używanej aplikacji zostanie
    zaznaczone pole wyboru [Drukuj do pliku], nie będzie możliwe
    korzystanie z następujących funkcji:
    - opcja [Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania] na 
      karcie [Główne].  
    - opcje [Drukowanie układu strony], [Drukowanie plakatu], 
      [Drukowanie broszury], [Drukowanie dwustronne], [Drukuj od
      ostatniej strony] oraz [Sortuj] na karcie [Ustawienia strony].
    - Wszystkie funkcje drukowania stempla i drukowania tła.

  - W przypadku niektórych aplikacji podczas drukowania z
    zastosowaniem dla opcji [Drukowanie układu strony] dostępnej na
    karcie [Ustawienia strony] ustawienia [Drukowanie 2 stron na
    arkuszu] lub wyższej wartości, niektóre obrazy na stronie mogą
    zostać przycięte. Należy wówczas w aplikacji dostosować układ
    odpowiednich stron.

  - W trakcie drukowania plakatu lub drukowania stempla/tła
    wyświetlana liczba stron dokumentu w kolejce wydruku jest większa
    niż rzeczywista liczba stron dokumentu.

  - Kolory wyświetlane na ekranie przez aplikację mogą różnić się od
    kolorów wyświetlanych na podglądzie wydruku.

  - Kolory wyświetlane na podglądzie wydruku mogą różnić się od
    kolorów na wydruku.

  - Ponieważ rozdzielczość wyświetlania podglądu wydruku różni się od
    rozdzielczości wydruku, tekst i linie mogą na podglądzie wydruku
    wyglądać inaczej niż na wydruku.

  - W przypadku niektórych aplikacji wydruk jest dzielony na szereg
    zadań. W takich przypadkach podgląd wydruku dotyczy jedynie
    aktualnie drukowanego zadania i jego wynik może nie pokrywać się
    z oczekiwaniami użytkownika.

  - Podglądu wydruku nie można wyświetlić w następujących
    przypadkach:
    - Podczas drukowania, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
      ikony drukarki i zaznaczeniu opcji [Użyj drukarki w trybie
      offline].
    - Podczas drukowania bez uwzględnienia wyznaczonych terminów,
      gdy w oknie dialogowym Właściwości drukarki na karcie
      [Zaawansowane] zaznaczona jest opcja [Dostępna od].

  - Szczegółowe informacje na temat funkcji związanych z systemem
    Windows XP lub Windows 2000 można znaleźć w odpowiednim
    podręczniku użytkownika.

=====================================================================
Drukowanie za pośrednictwem sieci - informacje
=====================================================================

< Wstęp >

W systemie Windows drukarka może być współużytkowana przez wielu
użytkowników za pośrednictwem sieci.
Aby wielu użytkowników mogło współużytkować drukarkę, na komputerach
podłączonych do sieci należy dokonać odpowiednich ustawień.

Komputer, do którego fizycznie podłączona jest drukarka, nazywany
jest serwerem wydruku (będzie odtąd nazywany serwerem). Komputer
korzystający za pośrednictwem sieci z drukarki podłączonej do serwera
jest nazywany komputerem klienckim (będzie odtąd nazywany klientem).

Na serwerze i kliencie nie musi być używany ten sam system 
operacyjny. Jednakże metody instalacji różnią się zależnie od systemu
operacyjnegoi obowiązują różne ograniczenia dotyczące użycia zależnie
od kombinacji systemów operacyjnych używanych na serwerze i kliencie.

< Wybór właściwej wersji sterownika drukarki >

- Należy użyć sterowników drukarki zgodnych z systemem operacyjnym
  używanym na serwerze i klientach.

- Zastosowanie kombinacji sterownika drukarki (firmy Microsoft)
  dostarczonego z systemem Windows oraz sterownika drukarki firmy
  Canon nie pozwala na drukowanie za pośrednictwem sieci. Zarówno na
  serwerze, jak i na klientach należy użyć sterownika drukarki firmy
  Canon.

- Na serwerze i na klientach musi być używana ta sama wersja
  sterownika. Jeśli używana jest kombinacja systemu Windows XP oraz
  systemu Windows 2000, należy zainstalować ten sterownik drukarki
  (wersja 1.90d) zarówno na serwerze, jak i na kliencie.

 Uwaga:

- Nie istnieje sterownik tej drukarki dla systemu Windows NT4.0.

- Jeśli na serwerze lub kliencie używany jest system Windows Me lub
  Windows 98, należy zainstalować najnowszą wersję
  sterownika drukarki zgodną z używanym systemem operacyjnym.

< Metody instalacji i konfiguracji >

Należy zastosować metodę instalacji odpowiednią dla systemu
operacyjnego używanego na serwerze.

  - Windows XP, Windows 2000 ----- (1), (2)
    Uwaga:
    Należy zastosować procedurę odpowiednią dla systemu operacyjnego
    używanego na kliencie.

  - Windows Me lub Windows 98 ----- (3)

(1) Jeśli zarówno na serwerze, jak i na kliencie używany jest ten sam
    system operacyjny:
    serwer: Windows XP lub Windows 2000
    klient: Windows XP lub Windows 2000

  1. Na serwerze zainstaluj sterownik drukarki odpowiedni dla
     używanego systemu operacyjnego. Metoda instalacji jest zbliżona
     do obowiązującej przy instalacji zwykłej drukarki lokalnej.

  2. Drukarkę podłączoną do serwera wydruku określ jako drukarkę
     udostępnioną.
     Informacje na temat wykonywania tej czynności można znaleźć
     w plikach pomocy systemu Windows.

     Można tu zainstalować funkcję Wskaż i drukuj (umożliwiającą
     zapisanie sterownika drukarki do wykorzystania przez
     komputery klienckie za pośrednictwem funkcji [Dodatkowe
     sterowniki] w systemach Windows XP oraz Windows 2000).
     (W takim przypadku należy pominąć etap 3).

  3. Na kliencie zainstaluj sterownik drukarki odpowiedni dla
     używanego systemu operacyjnego. Metoda instalacji jest zbliżona
     do obowiązującej przy instalacji zwykłej drukarki lokalnej.

     Uwaga:
     - Podczas instalacji można wybrać dowolny port. Po wybraniu
       dowolnego portu należy zakończyć instalację.
     - Jeśli sterownik drukarki jest instalowany przy użyciu
       instalatora, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o
       włączenie drukarki. Należy zignorować ten komunikat.

  4. Na kliencie otwórz komputer sieciowy, kliknij prawym przyciskiem
     myszy ikone udostepnionej drukarki, która ma byc uzywana na
     serwerze, a nastepnie wybierz nastepujace polecenie menu:

     - [Podłącz] w przypadku systemu Windows XP lub Windows 2000

  W rezultacie na komputerze klienckim zostanie utworzona ikona
  udostępnionej drukarki.
  Ponieważ ikona drukarki, której sterownik został zainstalowany
  w kroku 3., nie jest już potrzebna, można ją usunąć.

(2) Jeśli na komputerze klienckim używany jest inny system
    operacyjny:
    serwer: Windows XP lub Windows 2000
    klient: Windows Me, Windows 98

  1. Na serwerze zainstaluj sterownik drukarki odpowiedni dla
     używanego systemu operacyjnego. Metoda instalacji jest zbliżona
     do sposobu instalacji zwykłej drukarki lokalnej.

  2. Drukarkę podłączoną do serwera wydruku określ jako drukarkę
     udostępnioną.
     Informacje na temat wykonywania tej czynności można znaleźć
     w plikach pomocy systemu Windows.

  3. Na kliencie zainstaluj sterownik drukarki odpowiedni dla
     używanego systemu operacyjnego. Metoda instalacji jest zbliżona
     do obowiązującej przy instalacji zwykłej drukarki lokalnej.

     Uwaga:
     - Podczas instalacji można wybrać dowolny port. Po wybraniu
       dowolnego portu należy zakończyć instalację.
     - Jeśli sterownik drukarki jest instalowany przy użyciu
       instalatora, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o
       włączenie drukarki. Należy zignorować ten komunikat.

  4. Na kliencie z menu [Start] wybierz polecenie [Ustawienia],
     a następnie polecenie [Drukarki].

  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę określającą typ drukarki,
     która ma zostać użyta i wybierz polecenie [Właściwości].

  6. Kliknij kartę [Szczegóły] i kliknij przycisk [Dodaj port].

  7. Wybierz opcję [Sieć] i kliknij przycisk [Przeglądaj].

  8. Z listy drukarek wybierz typ udostępnionej drukarki, który ma
     zostać użyty i kliknij przycisk [OK].

  W rezultacie na komputerze klienckim zostanie utworzona ikona
  udostępnionej drukarki.

(3) Jeśli na serwerze używany jest system Windows Me lub Windows 98:
    serwer: Windows Me lub Windows 98
    klient: Windows XP, Windows 2000 lub Windows NT 4.0

  1. Na serwerze zainstaluj sterownik drukarki odpowiedni dla
     używanego systemu operacyjnego. Metoda instalacji jest zbliżona
     do sposobu instalacji zwykłej drukarki lokalnej.

  2. Drukarkę podłączoną do serwera wydruku określ jako drukarkę
     udostępnioną.
     Informacje na temat wykonywania tej czynności można znaleźć
     w plikach pomocy systemu Windows.

  3. Na kliencie zainstaluj sterownik drukarki odpowiedni dla
     używanego systemu operacyjnego. Metoda instalacji jest zbliżona
     do obowiązującej przy instalacji zwykłej drukarki lokalnej.

   Uwaga:
   - Podczas instalacji można wybrać dowolny port. Po wybraniu
     dowolnego portu należy zakończyć instalację.
   - Jeśli sterownik drukarki jest instalowany przy użyciu
     instalatora, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o
     włączenie drukarki. Należy zignorować ten komunikat.

  4. Na kliencie otwórz okno dialogowe [Właściwości drukarki], 
     zaznacz opcję [Dodaj port...] na karcie [Porty], a następnie 
     wprowadź nazwę drukarki na serwerze razem z nazwą ścieżki 
     sieciowej.

  W rezultacie na komputerze klienckim zostanie utworzona ikona
  udostępnionej drukarki.
  Ponieważ ikona drukarki, której sterownik został zainstalowany
  w punkcie 3., nie jest już potrzebna, można ją usunąć.
  Zastosowanie takiej kombinacji systemów operacyjnych nie umożliwia
  korzystania ze standardowej komunikacji dwukierunkowej. Informacje
  na ten temat można znaleźć w sekcji „Ograniczenia związane z
  siecią” znajdującej się w części „Jeśli na serwerze używany jest
  system Windows Me lub Windows 98”.

< Ograniczenia związane z siecią >

- Jeśli używana jest drukarka sieciowa i uaktywniony zostanie Monitor
  stanu Canon IJ, do drukarki wysłane zostanie odpowiednie 
  polecenie w celu uzyskania informacji o jej stanie.
  Jeśli na karcie [Zaawansowane] w oknie dialogowym [Właściwości
  serwera] serwera wydruku zostało zaznaczone pole wyboru [Powiadom
  o drukowaniu dokumentów zdalnych], w odpowiedzi na każde polecenie
  na kliencie wyświetlane jest powiadomienie o zakończeniu wydruku.
  Aby uniknąć wyświetlania tego komunikatu, na karcie [Zaawansowane]
  w oknie dialogowym [Właściwości serwera] serwera wydruku należy
  usunąć zaznaczenie pola wyboru [Powiadom o drukowaniu dokumentów
  zdalnych], a następnie uruchomić ponownie serwer wydruku, aby
  zmiana ta została uwzględniona.

- Jeśli na serwerze używany jest system Windows Me lub Windows 98

  Nawiązanie komunikacji dwukierunkowej z drukarką w zwykły sposób
  jest niemożliwe i wyświetlany jest komunikat ostrzeżenia, a
  drukowanie bywa niekiedy zatrzymywane lub nie jest w ogóle możliwe.
  Aby rozwiązać ten problem, należy wybrać opcję [Właściwości]
  sterownika drukarki, który zainstalowany jest na serwerze, na
  karcie [Szczegóły] należy kliknąć przycisk [Ustawienia
  buforowania], a następnie zaznaczyć pole wyboru [Wyłącz
  dwukierunkową obsługę tej drukarki].

- Jeśli na kliencie używany jest system Windows XP lub Windows 2000

  Jeśli zostanie przeprowadzona instalacja w trybie Wskaż i drukuj,
  opcja obsługi dwukierunkowej na kliencie stanie się nieaktywna.
  Jeśli użytkownik klienta otworzy okno [Właściwości] sterownika
  drukarki i kliknie przycisk [OK] bez zaznaczania pola wyboru [Włącz
  obsługę dwukierunkową], funkcja komunikacji dwukierunkowej na
  serwerze zostanie także wyłączona.
  Aby uniknąć tego problemu, można zawczasu zainstalować sterownik
  drukarki na kliencie, wykonując procedurę opisaną w sekcji „(1)
  Jeśli na serwerze i komputerze klienckim używany jest ten sam
  system operacyjny”. Można także podczas określania ustawień
  zabezpieczeń udostępnionej drukarki ograniczyć prawa dostępu
  użytkownika klienta.

- Jeśli dokumenty drukowane są za pośrednictwem Internetu (w
  środowisku IPP), należy sprawdzić, która wersja sterownika drukarki
  jest zainstalowana na serwerze, a następnie zainstalować tę samą
  wersję sterownika drukarki na kliencie jako drukarkę lokalną.
  Należy zauważyć, że na kliencie nie można uruchomić Monitora stanu,
  ponieważ za pośrednictwem Internetu nie można uzyskać informacji
  o stanie drukarki.

- Jeśli zarówno na serwerze, jak i na kliencie zainstalowany jest ten
  sam sterownik drukarki jako drukarka lokalna, funkcja
  przeszukiwania sieci może automatycznie utworzyć po stronie klienta
  ikonę drukarki sieciowej.

_____________________________________________________________________
