Copyright CANON INC. 1994-2012

____________________________________________________________________

Canon MG8100 series
Canon MP Drivers الإصدار 1.05 النسخة 64 بت
لنظام تشغيل Microsoft Windows
الإرشادات

 برنامج تشغيل الطابعة IJ: الإصدار 2.56
 برنامج تشغيل الماسحة الضوئية: الإصدار 17.0.1b
 IJ Network Tool: الإصدار 3.1.1
 IJ Network Scan Utility: الإصدار 3.3.1
____________________________________________________________________

====================================================================
ملاحظات عامة
====================================================================

  - قد تواجه بعض المشكلات عند استخدام بعض لوحات وصل USB مع MP Drivers.
    إذا حدث ذلك، قم بتوصيل الجهاز مباشرة بمنفذ USB على جهازك،
    أو قم بتغيير منفذ USB المتصل به الجهاز.

  - عند توصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر، قد لا يظهر اسم محرك الأقراص
    المرتبط بقارئ البطاقات في مستكشف Windows.
    يمكن حدوث ذلك إذا قمت بتعيين حرف لمحرك أقراص الشبكة بحرف
    محرك الأقراص المتوفر التالي بعد تعيين أحرف محركات أقراص
    لمحركات الأقراص المحلية ومحركات الأقراص المضغوطة.
    في حالة مواجهة هذه المشكلة، يجب تعيين محرك أقراص الشبكة لأي
    أحرف محركات أقراص أخرى وقم بإعادة تمهيد جهاز الكمبيوتر.

  - عند التعامل مع ملفات كبيرة جدًا، قد ينخفض حجم الذاكرة الظاهرية
    في Windows فلا يعمل بشكل صحيح. في هذه الحالة، الرجاء
    الرجوع إلى وثائق Windows في كيفية زيادة إعدادات
    الذاكرة الظاهرية.

  - للحصول على تفاصيل حول الوظائف المرتبطة بإصدارات 64 بت من
    أنظمة تشغيل Windows، راجع دليل المستخدم الخاص بذلك.

  - للحصول على معلومات حول التطبيقات التي يمكن استخدامها
    مع إصدارات 64 بت من أنظمة تشغيل Windows،
    الرجاء الاتصال بالشركة المصنّعة المختصة.

____________________________________________________________________

  Microsoft هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
  Windows هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة
  Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
  كل الأسماء التجارية وأسماء المنتجات المذكورة في هذا المستند هي علامات
  تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركاتها المعنية.
