Copyright CANON INC. 1994-2016

____________________________________________________________________

Canon MX870 series
Microsoft Windows용
Canon MP Drivers 버전 1.06 64비트 버전
사용 설명

 IJ 프린터 드라이버: 버전 2.56
 스캐너 드라이버: 버전 16.0.4a
 팩스 드라이버: 버전 9.0c
 IJ Network Tool: 버전 3.1.1
 IJ Network Scan Utility: 버전 3.3.0
____________________________________________________________________

====================================================================
일반 주의 사항
====================================================================

  - 일부 USB 허브에서는 MP Drivers를 사용할 시 문제가
    발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 설비를 PC의 USB 포트에
    직접 연결하거나 설비를 연결하는 USB 포트를 변경하십시오.

  - 설비를 PC에 연결할 때 카드 판독기와 관련된 드라이브가
    Windows 탐색기에 나타나지 않을 수 있습니다.
    로컬 볼륨과 CD-ROM 드라이브에 드라이브 문자를 할당한 후
    네트워크 드라이브에 그 다음의 사용 가능한 드라이브 문자를
    할당하면 이런 문제가 발생할 수 있습니다. 이런 문제가
    발생하면 네트워크 드라이브에 다른 드라이브 문자를 할당한 후
    사용하는 PC를 다시 시작해야 합니다.

  - 아주 큰 파일에 대해 작업할 때, Windows 운행 시
    가상 메모리가 부족하여 제대로 작업하지 못할 수 있습니다.
    이런 경우에는 Windows 문서의 가상 메모리 설정을
    늘리는데 대한 설명을 참조하십시오.

  - Windows 64비트 버전 관련 기능에 대한 자세한 내용은
    해당 사용자 안내서를 참조하십시오.

  - Windows 64비트 버전에서 사용할 수 있는 어플리케이션
    소프트웨어에 대한 정보는 해당 제조업체에게 문의하십시오.

  - 프린터 조작판에서 [프린터 이름 설정]의 설정을 변경하면
    IJ Network Tool의 [Network Setup of the Card Slot]
    (카드 슬롯 네트워크 설치)를 사용하여 네트워크 드라이브를
    할당할 수 없게 됩니다. 이런 경우에는 Windows 탐색기의 주소
    표시줄에 "\\<프린터 이름>\"(<프린터 이름>은 [프린터 이름 설정]으로
    변경한 것입니다)을 입력하여 프린터에 액세스합니다.
____________________________________________________________________

  Microsoft는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
  Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의
  상표 또는 등록 상표입니다.
  본 문서에 언급된 모든 브랜드명과 제품명은 해당 회사의
  상표 또는 등록 상표입니다.
