TCP/IP (Verkabelt)

Überblick
  Auf dieser Seite können die TCP/IP-Parameter geändert werden.
  ACHTUNG :
  Wird das IP-Protokoll (Internetprotokoll) deaktiviert, kann das Gerät nicht über das Internet konfiguriert werden.
IP-Adresse
Subnetz-Maske
  Geben Sie die IP-Adressen-Einstellungen ein, die Sie dem Gerät zuweisen wollen (fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach der zu verwendenden IP-Adresse).
Gateway
  Wenn Sie ein Gateway bzw. einen Router benutzen, geben Sie seine Adresse hier ein (fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach der zu verwendenden Gateway-Adresse).
Boot-Methode
  Ist dies STATIC, so verwendet das Gerät die in den Feldern IP-Adresse, Subnet und Gateway eingegebenen Werte. Andernfalls gibt dieses Feld an, welches Netzwerkprotokoll zum Erhalt dieser Parameter beim Einschalten oder Zurücksetzen des Servers verwendet wird. Ist das APIPA-Protokoll aktiviert, so verwendet das Gerät eine APIPA-generierte IP-Adresse, wenn kein DHCP- oder anderer Server verfügbar ist, der automatisch IP-Adressen zuweisen kann.