SMTP

Обзор
  На этой странице можно изменить параметры устройства.
Настройка отправки эл. почты (SMTP)
Адрес сервера
  В этом поле указывается имя или IP-адрес сервера исходящих сообщений электронной почты (SMTP). (Например smtp.example.net или 192.0.0.1)
  Если вы используете DNS-имя сервера исходящей почты (SMTP), необходимо использовать FQDN (Fully Qualified Domain Name, полное имя узла), например smtp.example.net.
Порт
  Укажите номер порта назначения для сервера SMTP, с которым будет выполнено соединение.
Метод аутентификации сервера
  Укажите способ проверки подлинности на сервере SMTP. Это значение определяет способ, который будет использоваться для проверки подлинности пользователя на сервере SMTP.
  Нет: проверка подлинности на сервере SMTP не выполняется.
  SMTP-AUTH: проверка подлинности на сервере SMTP. Для использования этого способа необходимо правильно настроить параметры работы с сервером SMTP.
Имя учетной записи SMTP-AUTH
Пароль учетной записи SMTP-AUTH
  Укажите имя пользователя и пароль, подлинность которых будет проверяться сервером SMTP. Чтобы не использовать пароль, введите один пробел.
SSL/TLS
  Задайте параметр "SMTP через SSL/TLS", если необходимо отправлять электронную почту посредством безопасной связи SSL.
  Нет: связь SSL не будет использоваться.
  SSL: безопасное соединение по сети посредством SSL.
  TLS: безопасное соединение по сети посредством TLS.
Проверять сертификат сервера
  Установите флажок в поле "Проверять сертификат сервера", чтобы проверять сервер с помощью сертификата ЦС, который должен быть установлен при использовании SSL или TLS.
Адрес электронной почты устройства
  Введите адрес электронной почты устройства. Если адрес администратора был введен неправильно, то уведомление будет отправлено на устройство. Если адрес электронной почты устройства не указан, уведомление администратору не отправляется.