
EPSON AL-CX16/C1600
Windows 驅動程式
讀我檔案 1.0版

=================================================================
I. 簡介

本讀我檔案包含有關下列各項的特殊資訊：

- 應用程式附註
- 連接性
- 錯誤訊息
- EpsonNet Config
- 印表機驅動程式
- 用戶端-伺服器安裝（點選即列印）

=================================================================
II. 應用程式附註

 1. CorelDRAW -- 將檔案列印到 letter 大小的紙張上時，
    選擇「紙張」標籤中「輸出紙張大小」部份的「適合紙張」。
    如果不選擇「適合紙張」，影像的一邊會被剪掉。

 2. DOS -- 不支援 DOS 複製和列印指令。

 3. MS Word -- Word 不允許使用者以不同的紙張大小列印儲存的文件，
    因為它會將其預設紙張大小傳遞給印表機驅動程式。
    請按照以下步驟用指定的紙張大小列印文件：

      i. 在 Word 中前往「檔案/版面設定」，
         確保「紙張大小」下已選取指定的紙張大小。
     ii. 在 Word 中前往「檔案/列印」，按一下 AL-CX16/C1600 的「內容」按鈕。
    iii. 選取「基本」標籤。選取「縮放」中的「自動」，
         然後從「輸出紙張大小」下拉式選單中選取指定的紙張大小。

 4. MS Internet Explorer 5.0 -- 列印包含與 Java 相關的資料的網頁時，
    可能會發生 SPOOL32 損毀。雖然文件可以儲存，但列印無法繼續。
    必須重新啟動印表機才能繼續列印。
    建議將 IE 5.0 升級至 IE 5.5 或更高版本以避免此問題。

 5. Adobe Acrobat Reader 4.0 -- 列印 PDF 檔案時，可能無法顯示虛線。
    建議將 Acrobat Reader 升級為 5.0 版以解決此問題。

 6. Adobe PageMaker 6.5 -- 根據影像資料，分色 (C,M,Y,K) 功能可能無法正確運作。
    以彩色列印黑色面時，請在「品質」標籤中使用「黑白」設定而非「彩色」設定。

 7. Lotus Approach 9.6.1 -- 開啟「列印內容」時，驅動程式首選的版面將會損毀。

 8. 記事本 (Vista) -- 使用記事本列印多份時，
    請確保份數從記事本設定而不是從印表機驅動程式設定。
    可以按照下列步驟從記事本設定份數：
    - 從記事本按一下「檔案」指令
    - 選取「列印」
    - 將「份數」選項變更為所需的值

=================================================================
III. 連接性

 1. 網路 -- 如果您在「網路」功能表中做了任何變更，則必須重新啟動印表機，
    才能使變更生效。

 2. Windows XP -- 於網路上設定印表機時，請使用標準TCP/IP連接埠，
    接著選擇「一般」作為裝置類型。

 3. Windows 2000 -- 於網路上設定印表機時，請使用標準TCP/IP連接埠，
    接著選擇「一般」作為裝置類型。

=================================================================
IV. 錯誤訊息

 1. 雙面列印器卡紙 -- 使用大小不相符的紙張列印可能會導致雙面列印器卡紙。
    此時 AUTOCONTINUE=ON（自動繼續=開啟）。
    請換用裝有驅動程式中指定大小之紙張的紙匣。

 2. 無效的印表機名稱 -- 在安裝印表機驅動程式時可能會顯示錯誤訊息。
    請從印表機名稱字串中移除任何前置與後置空格，以解決此問題。

=================================================================
V. EpsonNet Config

 1. URL -- 在「系統/線上幫助」欄位中輸入 URL 時，請鍵入「http:// URL」。
    EpsonNet Config 不支援「https」。

=================================================================
VI. 印表機驅動程式

 1. 自動分頁 -- 在「版面設定」標籤的「單面 N 頁詳細資料」按鈕中選擇
    「左側裝訂」或「右側裝訂」作為「小冊子」選項後，
    為使這種雙面列印工作自動分頁，請僅在印表機驅動程式中選擇自動分頁。
    請勿在應用程式中設定自動分頁。因為這樣會使列印雜亂無序。
    列印 WORD 中的浮水印或套印格式時也會發生類似的效果。
    不在印表機驅動程式中設定自動分頁將會導致浮水印僅列印在第一份工作的
    第一頁上。

 2. 安裝 (Windows XP) -- 由於 Windows 和限制，
    當安裝了第二個 AL-CX16/C1600 印表機驅動程式後，
    印表機資料夾中的印表機名稱會被識別為（副本 1）而不是（副本 2）。

 3. 安裝 -- 從安裝程式光碟安裝驅動程式時，可能會顯示一則訊息，
    指明某些 Java Virtual Machine (JVM) 檔案可能會被覆寫。
    請選擇「是」允許覆寫檔案。
    （如果選擇「否」，「InstallShield 精靈」將會出現。
      按一下「確定」將停止並自動取消安裝。）

 4. 縮放 -- 若縮放比例小於 75% 或大於 200%，則「縮放」功能無法正確運作。
    此時可將左右留邊設定值變更為 0.1。

 5. 海報列印 -- 在某些應用程式中，2X2，3x3，4x4 或 5x5 選項可能無法正確作用。
    此時可將左右留邊設定值變更為 0.1。

 6. 功能 (Windows 2000/XP/2003) -- 可能無法使用某些驅動程式功能，
    例如編輯自訂紙張大小，編輯套印格式，編輯浮水印與儲存簡易設定。
    以管理員身份登入的使用者可以使用這些功能。

 7. 自訂設定 -- 刪除某浮水印自訂設定時，
    與該浮水印關聯的簡易設定名稱可能無法正常作用。
    請確保在刪除浮水印後同時刪除與該浮水印關聯的簡易設定名稱。

    請注意，該名稱適用於所有其他自訂設定，例如自訂紙張大小與套印格式。

 8. 套印格式 -- 套印格式檔案是作為彩色文件建立的。
    因此，即使您選擇了單色列印（「紙張」標籤上的「黑白」），
    套印格式也會以彩色列印。如果需要單色套印格式檔案，
    就必須選擇黑白列印予以建立並將其儲存為套印格式檔案
    （「紙張」標籤上的「編輯套印格式」）。

 9. 套印格式 -- 套印格式檔案必須用建立時使用的解析度列印。
    換而言之，如果某個套印格式檔案是以 600dpi 建立的，
    則使用該套印格式的任何文件均需以 600dpi 列印。
    如果以不同的解析度列印，它就會自動調整大小，
    從而使印出頁上的內容錯位。

10. 套印格式 -- 套印格式檔案 (*.prn) 必須使用 AL-CX16/C1600 驅動程式建立。
    如果您試圖使用由其他驅動程式建立的套印格式檔案，
    那麼檔案可能不會被列印出來。

11. 套印格式 -- 列印帶有套印格式的檔案時，使用的虛擬記憶體是一般列印的兩倍。
    因此，建議您增加 PC 的虛擬記憶體。

12. 混合紙張大小 -- 使用混合紙張大小列印文件時，
    列印的工作可能會出現不可預期的結果。
    例如，在雙面列印文件時，如果奇數頁（正面）使用 Letter 大小的紙張，
    而偶數頁（反面）使用 Legal 大小的紙張，就會發生衝突。
    將「小冊子」或「單面 N 頁」與縮放列印配合使用時，
    可能會因為對不同的紙張大小採用不同的縮放比率而遺失資料
    或產生頁面偏移。在下列情況下，應用程式可以使用混合的紙張大小：
    (a) AUTO CONTINUE（自動繼續）設定為 ON（開啟）
    (b) 紙匣 1 和紙匣 2 中裝有不同大小的紙張
    (c) Paper Source（紙張來源）設定為 Auto（自動）
    (d) 為正反兩面指定了一樣的紙張大小

13. 頁面方向 -- 以「小冊子」列印混合頁面方向的 Word 文件時，
    第二頁會旋轉 180 度。例如，一份 3 頁的文件，
    如果第一，二，三頁的列印方向分別設定為「橫向」，
    「縱向」和「橫向」，第二頁就會旋轉。

14. 升級驅動程式 -- 在升級之前請先移除原來的驅動程式。
    從「開始」->「程式集」->「EPSON」程式群組，選擇「解除安裝」，
    或者從「開始」->「設定」->「控制台」->「新增/移除程式」。

15. 升級驅動程式 -- 安裝升級的驅動程式時可能會出現錯誤訊息。
    不過，請繼續完成安裝。如果出現「語言版本衝突...」錯誤對話方塊，
    請按一下「是」按鈕。如果出現「安裝程式無法取代...」錯誤對話方塊，
    請按一下「略過」按鈕。應該能夠安裝升級的驅動程式。

16. 用 USB 安裝的時候，Windows 有可能會在印表機驅動程式的 installer 後面顯示
    「檢查到新硬件」或者「新硬件的安裝向導」的對話框。在這種情況下，
    將這個對話框移到前面，然後按一下「從一覽或者指定的地方下載（詳細）」或者
   「軟體驅 動程式的自動安裝（推薦）」即可獲得安裝驅動程式的許可。

=================================================================
VII. 用戶端-伺服器安裝（點選即列印）

 1. 印表機內容 (Windows XP SP2 Vista) -- 以 SP2 安裝驅動程式後，
    新的安全功能可以在用戶端/伺服器環境中進行最大的保護，但靈活性欠佳。
    核取「使用簡單檔案共用(建議)」核取方塊後，
    SP2 會強迫使用者進入「Forceguest」模式，
    即使使用者管理具有伺服器管理員權限亦同。
    因此，在用戶端執行的驅動程式設定可能無法儲存在伺服器，
    因為使用者沒有適當的安全權限。
    此外，用戶端的某些驅動程式設定可能無法使用。

    進入「我的電腦」，然後指向「工具」，「資料夾選項」並選取「檢視」標籤，
    即可存取「使用簡單檔案共用(建議)」核取方塊。

    在 Vista 中，類似的安全功能可在「使用者帳戶控制」(UAC) 設定中找到。
    這表示在核取「使用者帳戶控制」核取方塊後，
    用戶端的某些驅動程式設定可能無法使用。

    可依次進入「控制台」，「使用者帳戶」與「開啟或關閉使用者帳戶控制」
    來存取「使用者帳戶控制」核取方塊。

 2. 印表機內容 (Windows Vista) -- 在用戶端安裝驅動程式後，
    「自動設定」可能無法正確偵測到系統中安裝的「雙面列印」或「紙匣 2」選件。
    您仍可藉由取消核取「自動設定」方塊並從「裝置選項設定」標籤手動啓用它們，
    而啓用這些選件。若未啓用雙面列印選件，一些功能（如「雙面」）將呈灰色。

 3. 印表機名稱 -- Windows 支援使用較長的印表機名稱。
    並且允許名稱中包含空格與特殊字元。但如果您在網路上共用印表機，
    有些用戶端無法辨識或正確處理長名稱，您在列印時可能會遇到問題。
    為避免長名稱引起的列印問題，需確保印表機的全限定名稱
    （包括伺服器名稱，如 \\PRINTER2\PSCRIPT）不得超過 32 個字元。
    而且不要在這些名稱中包含空格或特殊字元。

=================================================================
商標
EPSON 是 Seiko Epson Corporation 的註冊商標。
所有其他商標是其各自所有者的財產。
