EPSON seri nokta vuruşlu yazıcı aldığınız için teşekkür ederiz. 
Bu belge, yeni yazıcınızla ilgili notlar içermektedir.

Aygıt yazı tiplerini Microsoft Office 97 ile kullanma
===========================================

Aygıt yazı tiplerini Microsoft Office 97 ile kullanarak yazdırmada sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Sorun oluşursa aşağıdaki ayarı değiştirin:

*Uygunluk modunu Office 97'den Office 95'e değiştirin.


EPSON Status Monitor ile ilgili notlar
==============================

1. Genel sorun giderme çözümleri

1-1. EPSON Status Monitor 2 ve EPSON Status Monitor 3 yardımcı programlarını birlikte kullanma ile ilgili notlar

     Ayarlar EPSON Status Monitor 2 tarafından devre dışı bırakılmış olsa dahi, EPSON Status Monitor3, aşağıdaki bağlantı türlerinin izlenmesini etkinleştirir.
      * yerel yazıcılar
      * LPR yazıcıları
      * NetWare yazıcıları
      * Windows paylaşılan yazıcıları
     Bu ayarların çoğu zaman çalışıyor olması gerekir.

      EPSON Status Monitor 2'yi yükler ve izleme ayarlarını değiştirirseniz, bu EPSON Status Monitor 3 ayarlarını da değiştirir. Bu yazdırmada ve izlemede sorunlara neden olabilir.
     (Not)   *Belirli bir haberleşme iletişim kuralı yüklü değilse, izleme ayarları etkinleştirilmez.
              *EPSON Status Monitor 3'ü kurmak için lütfen yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin. 

1-2. Bir Windows paylaşılan yazıcısı izlenemiyorsa, aşağıdaki ayarların yapıldığını denetleyin:

      * Yazıcı sürücüsünün Windows paylaşılan yazıcısının bulunduğu bilgisayarda yüklü olduğundan, sürücünün paylaşılan olarak ayarlandığından ve yazıcı sürücüsünün İzleme Tercihleri'nde "Paylaşılan yazıcıları izlemeye izin ver" seçeneğinin belirtilmiş olduğundan emin olun.

      * (Yalnızca Windows Me/98/95) Yazıcıyı paylaştıran bilgisayardaki denetim masasında Ağ simgesini çift tıklatın ve Microsoft Ağları için Dosya ve Yazıcı Paylaşımı'nın yüklü olup olmadığını denetleyin.

      * (Yalnızca Windows Me/98/95) Yukarıdaki gibi, istemci veya sunucu bilgisayarlarda IPX/SPX uyumlu İletişim Kuralı'nın yüklü OLMADIĞINDAN emin olun.


2. Windows NT/2000 ortamı için çözümler

2-1. EPSON Status Monitor 3'ü çok kullanıcılı Windows 2000/NT ortamından kaldıracağınız zaman, kaldırmadan önce tüm istemciler için kısayol simgesini kapatın. Kısayol Simgesi'ni İzleme Tercihleri'nden kapatabilirsiniz.

2-2. Bir Windows NT 4.0 paylaşılan yazıcısını güncelleştirilmemiş Windows NT ortamında kullanırken, Paylaşılan yazıcıyı izlemeye izin ver onay kutusunu seçer ve sonra EPSON Status Monitor 3'ü başlatırsanız, Uygulama Hatası Bildirimi Penceresi görüntülenir ve NetWare paylaşılan yazıcılarını izleyemezsiniz. Bu sorunu önlemek için Windows NT 4.0 Service Pack 2 veya daha yenisinin yüklü olduğundan emin olun.

2-3. Bir Windows NT/2000 paylaşılan yazıcısı kullanırken, Paylaşılan yazıcıyı izlemeye izin ver'i seçer ve sonra EPSON Status Monitor 3'ü başlatırsanız, NetWare paylaşılan yazıcısını izleyemezsiniz. Bu sorunu önlemek için Hizmetler denetim masasını açın, EPSON Yazıcı Durumu Aracısı hizmetini durdurun ve EPSON Status Monitor 3'ü yeniden başlatın. EPSON Status Monitor 3 başladıktan sonra yazıcı durumu hizmetini yeniden başlatın. Windows 2000/NT'de her oturum açtığınızda bunu yapmanız gerekir.

2-4. Yazıcı sürücüsünü Windows 2000'deki Program Ekle Kaldır Denetim Masası'ndan kaldırırken Tamam düğmesini tıklatarak Program Ekle/Kaldır penceresini kapatamayabilirsiniz. Pencereyi kapatmak için, pencerenin sağ üst köşesindeki kapat düğmesini tıklatın. Bu sorun yazıcı sürücüsünü kaldırmayı etkilemez. 


3. Ağ yazıcıları için çözümler

3-1. Bir NetWare yazıcısını izlemek için her kuyruğa yalnızca bir yazıcı sunucusu bağlayın. Yönergeler için yazıcı belgelerine bakın.

3-2. Bir NetWare kuyruk yazıcısını, IPX sıçrama sayısı ayarı 0 olduğundan, IPX yönlendiricisinin ötesinde izleyemezsiniz.

3-3. NDS yazıcılarını izlerken Novell tarafından sağlanan bir istemcinin kullanılması gerekir:

     Windows NT kullanırken: Novell IntranetWare Client for Windows NT
     Windows 95 kullanırken: Novell IntranetWare Client for Windows NT

3-4. NDPS yazıcılarını izleme

    Bu ürün, Bindery veya NDS sunucusu gibi kuyruk tabanlı yazdırma sistemi tarafından yapılandırılmış Netware yazıcılarını destekler.  NDPS (Novell Distributed Printing Services) yazıcılarını izleyemezsiniz.


4. EPSON Status Monitor 3'ü nokta vuruşlu yazıcılar için kullanma çözümleri.

4-1. Yazdırma sırasındaki hata ve uyarı bildirimleri notları

    *Bir NetWare yazıcısına bağlanıyor ve bu yazıcıyı yazdırma sırasında izliyorsanız, EPSON Status Monitor 3'ün çalıştığından emin olun.

    *Bir LPR yazıcısına bağlanıyor ve bu yazıcıyı yazdırma sırasında izliyorsanız, EPSON Status Monitor 3'ün çalıştığından emin olun.

    *Windows Me/98/95'ten Windows 2000/NT paylaşılan yazıcıya bağlanıldığında yazdırma sırasında hata ve uyarı bildirimleri görüntülenmez. EPSON Status Monitor 3'ün çalıştığından emin olun ve hataları öğrenmek için Yazıcı Durumu Penceresi'ni kullanın.

    *Bir yönlendiricinin ötesindeki bir paylaşılan yazıcıya bağlanıldığında, bazı durumlarda, yönlendirici ayarları nedeniyle, yazdırma sırasında paylaşılan yazıcı için hata ve uyarı bildirimleri kullanılmaz.


---------------------------------------------------------------------

Genel bildirim: İşbu belgede kullanılan ürün adları yalnızca ürünü belirtmek amacıyla kullanılmıştır ve bunlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. 
EPSON söz konusu markalara ilişkin hiçbir hakkının bulunmadığını kabul eder.

(C)SEIKO EPSON Corp.2001

SON
