| 首頁 > 產品資訊 # 印表機規格 機械規格 電子規格 電力規格 使用環境 紙張 建議可列印範圍 ## 機械規格
列印方式： | 24針撞擊式點矩陣
列印速度： | Hanji 高速草稿 | 在 6.7 cpi 下可達 150 cps
Hanji 高速 | 在 6.7 cpi 下可達 100 cps
Hanji | 在 6.7 cpi 下可達 52 cps
高速草稿列印 | 300 cps (在10 cpi 下) 360 cps (在12 cpi 下)
Draft | 225 cps (在10 cpi 下) (在 15 cpi 下最高 337 cps)
Letter Quality | 79 cps (在10 cpi 下)
列印方向： | 文字和圖形列印的雙向邏輯搜尋。可以利用軟體指令選擇文字或圖形單向列印。
列間距： | 1/6- inch或是利用程式設計以 1/360-inch為基本單位設定
可列印的行數： | 80 行 (在10 cpi的狀態)
解析度： | 最高 360 × 180 dpi (Letter Quality 模式)
進紙方式： | 摩擦 (前方) 推送牽引器 (後方)
耐用度： | 總列印量 | 2 千萬條線 (印字頭除外) MTBF 10,000 POH (25% 列印負荷)
印字頭壽命 | 大約 4 億次撞擊
尺寸及重量 (含導紙板)： | 高度 寬度 深度 重量 | 185 mm (7.3 inch) 386 mm (15.2 inch) 306 mm (12.0 inch) 大約 3.5 kg (7.7 lb)
色帶： | 黑色色帶卡匣 | S015290/S015652
色帶壽命 | 大約 4 百萬個字元 (10 cpi，Letter Quality 模式，48 點/字元)
噪音： | 大約 57 dB (A) (ISO 7779 的列印樣張)
附註：
紙張厚度調整桿的位置或印字頭過熱可能影響列印速度。
最前面 ## 電子規格
傳輸界面： | 配備一個標準雙向 8 位元並行界面卡，可支援 IEEE 1284 nibble 通訊模式和一個 USB 2.0 (全速) 界面插槽
列印緩衝區： | 128KB
內建字型： | 位元點矩陣字體： EPSON Draft 10、12、15 cpi EPSON Roman 10、12、15 cpi、等比例 EPSON Sans Serif 10、12、15 cpi、等比例 EPSON Courier 10、12、15 cpi EPSON Prestige 10、12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi
條碼字型： EAN-13、EAN-8、交錯 5 之 2、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 128、POSTNET
字元表： | ASCII： 斜體字元表、PC437 (美國、標準歐洲)、PC850 (多語)、PC 858 (多語歐洲)
Hanji： NS、DCI、TCA、BIG-5、IBM5550
字元集： | 14 個國際字元集及一個 Legal 字元集： USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal
最前面 ## 電力規格
| 110 V 機型
輸入電壓範圍 | AC 99 至 121 V
額定頻率範圍 | 50 - 60 Hz
輸入頻率範圍 | 49.5 - 60.5 Hz
額定電流 | 1.5 A (根據所選用的字元種類最大額定電流是 3.1 A)
耗電量 | 大約 29 W (ISO/IEC 10561 列印字樣) 就緒模式時約 9 W 睡眠模式* 時約 0.4 W 關機時為 0 W
* 睡眠模式：在下列情況中，印表機會於預設的時間進入睡眠模式。 - 無任何操作 - 沒有發生錯誤 - 輸入緩衝區中沒有資料 附註：
關於您印表機的電壓請檢查印表機背面標籤上所標示的電壓值。
最前面 ## 使用環境
| 溫度 | 濕度 (無冷凝)
操作 (普通紙) | 5 至 35 ˚C (41 至 95 ˚F) | 10 至 80% RH
操作 (再生紙或標籤) | 15 至 25 ˚C (59 至 77 ˚F) | 30 至 60% RH
儲存 | -30 至 60 ˚C (-22 至 140 ˚F) | 0 至 85%
最前面 ## 紙張 附註：
您只能夠在下列正常溫度及濕度工作環境下，使用再生紙及標籤列印資料： 溫度：15 至 25 ˚C (59 至 77 ˚F) 濕度：30 至 60% RH 請勿使用已經摺疊過、破損不堪、捲曲、有皺摺的紙張。
### 單張紙 另請參考多份複寫式表單，以瞭解單張式多份複寫表單的規格資訊。
寬度 | 90 至 257 mm (3.5 至 10.1 inch)
長度 | 70 至 364 mm (2.8 至 14.3 inch)
厚度 | 單張紙： 0.065 至 0.14 mm (0.0025 至 0.0055 inch) 多份複寫式表單： 0.12 至 0.53 mm (0.0047 至 0.021 inch)
重量 | 單張紙： 52 至 90 g/m² (14 至 24 lb) 多份複寫式表單： 40 至 58 g/m² (11 至 15 lb)
品質 | 單張紙： 普通紙及再生紙 多份複寫式表單： 無碳或背面含碳多份複寫表單在表單頂端或側邊有一行黏膠， 多份複寫表單使用壓線或點膠將其左邊或右邊黏合在一起*
拷貝份數 | 1 份原稿 + 6 份副本
* 在使用寬度 4 至 9.4 inch，以壓線方式黏合的多份複寫表單 (含裁紙定位裝訂的多份複寫表單) 時，請在內定值設定模式中將含裁紙定位裝訂的多份複寫表單設為開啟。 ### 連續報表紙 另請參考多份複寫式表單，以瞭解連續式多份複寫表單的規格資訊。 送紙輪孔應為圓形或凹入圓形。 開口必須整齊裁切。 在頁面之間的穿孔，水平及垂直穿孔裁切不得交錯。 穿孔處的裁切/未裁切比列應介於 3:1 至 5:1 之間。頁面之間的穿孔不得延伸至紙張的邊緣。
1. 裁切區域 2. 未裁切區域 3. 紙張邊緣的未裁切部分
若使用頁面長度 (下圖中的 A) 不到 101.6 mm (4.0 inch) 的連續報表紙，請確認摺疊之間的長度 (B) 超過 101.6 mm (4.0 inch)。
寬度 | 101.6 至 254.0 mm (4.0 至 10.0 inch)
長度/頁面 | 101.6 至 558.8 mm (4.0 至 22.0 inch)
拷貝份數 | 1 份原稿 + 6 份副本
總厚度 | 0.065 至 0.53 mm (0.0025 至 0.019 inch)
重量 | 單張紙： 52 至 82 g/m² (14 至 22 lb) 多份複寫式表單： 40 至 58 g/m² (11 至 15 lb) (重量/每份)
品質 | 單張紙： 普通紙、再生紙、無碳複寫紙及背面含碳複寫紙 多份複寫式表單： 多份複寫表單使用壓線或點膠將其左邊或右邊黏合在一起*
* 在使用寬度 4 至 9.4 inch，以壓線方式黏合的多份複寫表單 (含裁紙定位裝訂的多份複寫表單) 時，請在內定值設定模式中將含裁紙定位裝訂的多份複寫表單設為開啟。 ### 多份複寫式表單 多份複寫表單的尺寸規格與單張紙張及連續報表紙相同。請參考單張紙及連續報表紙瞭解詳細資訊。 連續式多份複寫表單的表單紙張，應使用壓線或點膠將左緣及右緣牢固接合在一起。若想獲得最佳的列印品質，請使用點膠接合的多份複寫表單。
點膠
壓線
每一邊的點膠及壓線
1. 1 inch或更少 2. 3 inch或更少 3. 列印側 4. 1 inch或更少 5. 3 inch或更少 |
附註：
在使用 4 inch或更寬，但低於 9.4 inch寬，以壓線方式黏合的多份複寫表單 (含裁紙定位裝訂的多份複寫表單) 時，請將內定值設定模式中的含裁紙定位裝訂的多份複寫表單設為開啟。
注意：
請勿使用金屬釘書針或條狀膠接合的連續式多份複寫表單。
1. 條狀膠 2. 金屬釘書針
在增加紙張時，摺疊部分的厚度應為 1 mm 或更少。
* 1 mm 或更少
裝訂區應平整無皺摺。 送紙輪孔應為圓形或凹入圓形。 表單中所有紙張的送紙輪孔應正確對齊。 裝訂位置應位於建議可列印範圍以外。請參考建議可列印範圍瞭解詳細資訊。 ### 標籤 (單張紙) 標籤應牢牢地黏在襯背紙上，且標籤表面應保持平坦。 在下列情況中，標籤不應從襯背紙脫落。
| 包裝筒半徑 包裝角度 包裝時間 環境溫度 環境濕度 | 27 mm 180 ˚ 24 小時 40 ˚C 30%
1. 標籤 2. 27 mm
務必使用背襯紙完整覆蓋的標籤，並確定標籤邊緣周圍的裁切已經穿孔。
1. 背襯紙 2. 標籤紙 3. 每側的多個未裁切區域 4. 標籤
背襯紙 | 寬度 | 100 至 210 mm (3.9 至 8.3 inch)
長度 | 100 至 297 mm (3.9 至 11.7 inch)
標籤 | 寬度 | 最少 63.5 mm (2.5 inch)
高度 | 最少 23.8 mm (0.94 inch)
重量 | 64 g/m² (17 lb)
厚度 | 背襯紙 | 0.07 至 0.09 mm (0.0028 至 0.0035 inch)
總計 | 0.16 至 0.19 mm (0.0063 至 0.0075 inch)
品質 | 普通紙或含有背襯紙的相同品質標籤
### 標籤 (連續表單) 標籤應牢牢地黏在襯背紙上，且標籤表面應保持平坦。 在下列情況中，標籤不應從襯背紙脫落。
| 包裝筒半徑 包裝角度 包裝時間 環境溫度 環境濕度 | 27 mm 180 ˚ 24 小時 40 ˚C 30%
1. 標籤 2. 27 mm
使用背襯紙完整覆蓋的標籤時，請確定標籤邊緣周圍的裁切已經穿孔。
1. 背襯紙 2. 標籤紙 3. 每側的多個未裁切區域 4. 標籤
使用沒有以標籤材料覆蓋背襯紙的標籤時，請參考下圖。
1. 標籤 2. 背襯紙 3. 角落半徑超過 2.5 mm 4. 標籤
背襯紙 | 寬度 | 101.6 至 254 mm (4 至 10 inch)
長度/頁面 | 101.6 至 558.8 mm (4 至 22 inch)
標籤 | 寬度 | 最少 63.5 mm (2.5 inch)
高度 | 最少 23.8 mm (0.94 inch)
角落半徑 | 最少 2.5 mm (0.1 inch)
重量 | 64 g/m² (17 lb)
厚度 | 背襯紙 | 0.07 至 0.09 mm (0.0028 至0.0035 inch)
總計 | 0.16 至 0.19 mm (0.0063 至 0.0075 inch)
品質 | 普通紙或含有連續式背襯紙的相同品質標籤
最前面 ## 建議可列印範圍 附註：
為獲得最佳結果，請在建議可列印範圍內列印。印表機無法於本範圍外列印。
單張紙 (包括單張式多份複寫表單)：
A | 4.2 mm (0.17 inch) 或更多
B | 每一種類的報表紙的左邊和右邊邊界都是 3.0 mm (0.12 inch)。
* | 建議可列印範圍
最大列印範圍的寬度為 203.2 mm (8.0 inch)。對於寬度超過 209.2 mm (8.24 inch) 的單張紙，必須等比例增加邊界，以符合紙張的寬度。
連續報表紙 (包括連續式多份複寫表單)：
A | 最小上下邊界 (穿孔上方及下方) 為 4.2 mm (0.165 inch)。
B | 最小左右邊界為 13 mm (0.512 inch)。 最大列印範圍的寬度為 203.2 mm (8.0 inch)。對於寬度超過 229.2 mm (9.0 inch) 的紙張，必須等比例增加側邊界，以符合紙張的寬度。
* | 建議可列印範圍
標籤 (單張紙)：
A | 3 mm (0.118 inch) 或更多
標籤 (連續表單)：
A | 6.35 mm (0.25 inch) 或更多
B | 1.2 mm (0.0472 inch) 或更多
C | 3 mm (0.118 inch) 或更多
最前面 |