| 首頁 > 請參考疑難排解 # 列印十六位元傾印 如果您是有經驗的使用者或程式設計師，可列印十六位元傾印以分析是印表機或軟體程式所造成的通訊問題。在十六位元傾印模式中，印表機會以十六進位值列印從電腦接收的所有資料。 依照下列步驟列印十六位元傾印： 附註：
十六位元傾印功能是為了與 DOS 架構電腦進行連線所設計。
| 使用連續報表紙時，請確定已裝入紙張並關閉印表機的電源。
| 若要進入十六位元傾印模式，請同時按住 LF/FF 及 進紙/退紙 鍵以開啟印表機的電源。
| 使用 A4 (210 × 297 mm、8.3 × 11.7 inch) 或更寬 (如 Letter 規格的紙張) 的單張紙時，將紙張裝入印表機。
| 開啟軟體程式並將列印工作傳送至印表機。您的印表機會以十六進位格式列印所有接收到的代碼。
比較右欄中列印的字元與十六進位代碼的列印輸出，可查看印表機接收到的代碼。若字元可以列印，則會以 ASCII 字元的形式出現在右欄中。不可列印的代碼 (如控制碼) 會以點來表示。
| 若要退出十六進位傾印模式，請按下 暫停 鍵並退出已列印的頁面，然後關閉印表機的電源。