| 首頁 > 處理紙張 # 使用單張紙 本印表機可適用於 90 至 257 mm (3.5 至 10.1 inch) 寬度的單張紙上列印。請參考紙張以瞭解單張紙的詳細規格。 附註：
如果您使用比較長的紙張 (例如 Legal 規格的紙張)，請在印表機背後預留足夠的空間，儘量使進紙不會受到任何的阻礙。
請依照下列步驟從導紙板裝入單張紙。
| 請依照安裝說明中所描述的方法安裝導紙板及色帶卡匣。確定已依〝安裝說明〞所述安裝導紙板及色帶卡匣。 然後關閉位於印表機背面的牽引器送紙輪的活蓋，並壓下送紙輪固定桿，固定住送紙輪。
附註：
在開啟印表機前，請先安裝色帶卡匣。否則可能會產生夾紙。
| 請開啟印表機的電源。
| 確定紙張選擇桿設為單張紙進紙位置。
| 移動紙張邊緣定位器，直到靠在引導標誌處為止。
* 引導標誌
| 在將紙張的左側對齊紙張邊緣定位器時，將紙張插入印表機，直到有些許阻力為止。請確定將紙張的可列印面朝上，並由紙張頂端先裝入印表機。
稍待幾秒鐘後，印表機會自動將紙張前進到起始列印的位置。印表機已準備就緒可開始列印。 附註：
如果進紙滾筒有轉動，但印表機無法帶動紙張前進，請將紙張完全取出，然後再次重新進紙一次。 如果在您尚未調整好位置時即進紙，請在內定值設定模式中增加 Manual feed wait time。請參考改變預設的內定值瞭解詳細資訊。 如果在裝入紙張後必須調整位置，請參考調整定頁撕紙位置並依其指示操作。 在按下 進紙/退紙 鍵後，請勿拉出未完全退出的紙張。否則可能會造成夾紙或印表機故障，另外起始列印位置設定亦可能會變得不正確。
在列印完一張資料後，印表機會將該列印資料的紙張退至導紙板，且 Paper Out 和 暫停 燈號會亮起。如果您是列印一份多頁資料時，請先取出已列印資料的紙張，重新在插入另外一張新的紙張到導紙板內。同樣地印表機會自動將紙張饋入到起始列印的位置後，繼續列印剩餘的資料。 附註：
如果印表機無法退出已列印的紙張，請按進紙/退紙鍵也可退紙。