# Rešavanje problema

## Štampač ne može da se priključi na mrežu

Proverite da li je štampač uključen.
Proverite da li je kabl za napajanje priključen u štampač i u strujnu utičnicu.
Proverite da li je USB kabl priključen u štampač i u računar.

## Štampač nije prisutan na mreži

Moguće je da zaštitni zid ili protivšpijunski softver (anti-spyware) blokira rad programa EpsonNet Setup. Napravite izuzetak za EpsonNet Setup da biste omogućili obavljanje mrežnih podešavanja.
Ako se ograničenje pristupa podešava na pristupnoj tački (ili bežičnom ruteru), ubeležite Media Access Control (MAC) ili IP adresu štampača u pristupnu tačku. MAC adresu potražite na kontrolnoj tabli štampača ili u izveštaju mrežnog statusa.
Ako je mreža dostupna, proverite da li je štampač u istoj podmreži.

## Nije moguća komunikacija putem bežičnog LAN-a

Proverite da li je štampač uključen.
Proverite da li je pristupna tačka (ili bežični ruter) uključena.
Proverite da li je SSID (naziv mreže) korišćen u pristupnoj tački dobro izabran ili unet.
WEP ključ i WPA lozinka razlikuju velika i mala slova. Proverite da li su WEP ključ ili WPA lozinka dobro uneti.
Približite štampač pristupnoj tački ili podesite spoljnu antenu pristupne tačke.
Smetnje na radio-vezama zbog prisustva drugih bežičnih uređaja mogu dovesti do prekida bežične veze.
Uverite se da drugi bežični uređaji u blizini nisu uključeni.
Proverite da li je ostvarena komunikacija između računara i pristupne tačke (ili bežičnog rutera).
Ako je mreža dostupna, proverite da li je štampač u istoj podmreži.
Proverite da li SSID (naziv mreže) sadrži znake koji nisu ASCII. Štampač ne može da prikaže znake koji nisu ASCII.
Sačekajte nekoliko minuta nakon primene mrežnih podešavanja. Može proći određeno vreme dok budu prihvaćena nova podešavanja.