# Tõrkeotsing

## Printeri ühendamine võrguga ei õnnestu

Veenduge, et printer on sisse lülitatud.
Veenduge, et toitekaabel on printeri ja elektripesaga ühendatud.
Veenduge, et USB-kaabel on printeri ja arvutiga ühendatud.

## Printeri leidmine võrgus ei õnnestu

Tulemüür või viirustõrjetarkvara võib EpsonNeti seadistust tõkestada. Looge EpsonNeti seadistusele erand, et see saaks võrgu konfigureerimist läbi viia.
Kui pääsupunktile (või traadita ruuterile) on seatud juurdepääsupiirangud, registreerige pääsupunktile printeri Media Access Control (MAC) aadress või IP-aadress. Vaadake MAC-aadressi printeri juhtpaneelist või võrgu oleku lehelt.
Kui võrk on saadaval, veenduge, et printer on samas alamvõrgus.

## Traadita LAN-i kasutades ei õnnestu sidet luua

Veenduge, et printer on sisse lülitatud.
Veenduge, et pääsupunkt (või traadita ruuter) on sisse lülitatud.
Veenduge, et pääsupunkti puhul kasutatav SSID (võrgu nimi) on õigesti valitud või sisestatud.
WEP-võti või WPA-salasõna on tõstutundlik. Veenduge, et WEP-võti või WPA-salasõna on õigesti sisestatud.
Liigutage printerit pääsupunktile lähemale või reguleerige pääsupunkti välist antenni.
Muudest traadita seadmetest tulenevad raadiolainehäired võivad traadita ühenduse katkestada.
Veenduge, et lähedal olevad teised traadita seadmed pole sisse lülitatud.
Veenduge, et arvuti ja pääsupunkti (või traadita ruuteri) vahel on loodud andmeside.
Kui võrk on saadaval, veenduge, et printer on samas alamvõrgus.
Kontrollige, kas SSID (võrgu nimi) sisaldab mitte-ASCII märke. Printer ei kuva mitte-ASCII märke.
Pärast võrgu seadete rakendamist oodake mõni minut. Seadete peegelduma hakkamine võib veidi aega võtta.