# 문제 해결

## 프린터를 네트워크에 연결할 수 없습니다

프린터가 켜져 있는지 확인하십시오.
전원 케이블이 프린터와 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오.
USB 케이블이 프린터와 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

## 네트워크에서 프린터를 찾을 수 없습니다

방화벽이나 스파이웨어 방지 소프트웨어가 EpsonNet 설치 프로그램을 차단할 수 있습니다. 네트워크 구성을 수행할 수 있도록 EpsonNet 설치 프로그램에 대한 예외를 만드십시오.
액세스 지점(또는 무선 라우터)에 액세스 제한이 설정되어 있으면 프린터의 MAC(Media Access Control) 주소나 IP 주소를 액세스 지점에 등록하십시오. 프린터의 제어판이나 네트워크 상태 시트에서 MAC 주소를 확인하십시오.
네트워크를 사용할 수 없으면 프린터가 동일 서브넷에 있는지 확인하십시오.

## 무선 LAN을 사용하여 통신할 수 없습니다

프린터가 켜져 있는지 확인하십시오.
액세스 지점(또는 무선 라우터)이 켜져 있는지 확인하십시오.
액세스 지점에 사용된 SSID(네트워크 이름)가 올바르게 선택되었거나 입력되었는지 확인하십시오.
WEP 키나 WPA 암호는 대소문자를 구분합니다. WEP 키나 WPA 암호가 올바르게 입력되었는지 확인하십시오.
프린터를 액세스 지점에 좀 더 가까이 놓거나 액세스 지점의 외부 안테나를 조정하십시오.
다른 무선 장치의 무선 주파수 간섭이 무선 연결을 방해할 수 있습니다.
근접한 다른 무선 장치가 꺼져 있는지 확인하십시오.
컴퓨터와 액세스 지점(또는 무선 라우터) 간에 통신이 설정되어 있는지 확인하십시오.
네트워크를 사용할 수 없으면 프린터가 동일 서브넷에 있는지 확인하십시오.
SSID(네트워크 이름)에 ASCII 이외의 문자가 포함되어 있는지 확인하십시오. ASCII 이외의 문자는 프린터에 표시할 수 없습니다.
네트워크 설정을 적용한 후 잠시 기다리십시오. 설정을 적용하려면 몇 분 정도 걸립니다.