בצע את ההליך שלהלן כדי להוסיף את מנהל ההתקן של המדפסת למחשב. אם המוצר שברשותך כולל פונקציית פקס וברצונך לשלוח ולקבל פקסים באמצעות המחשב, הקפד להוסיף גם את מנהל ההתקן של הפקס.
עבור Mac OS X 10.5 ואילך
עבור Mac OS X 10.4.x
הערה:
לאחר הוספת מנהל(י) ההתקן, אינך נדרש להוסיפם שוב אלא אם תשנה את שיטת החיבור או תחליף מוצר.
ודא שהמוצר מופעל ומחובר כהלכה למחשב באמצעות כבל USB או חיבור רשת.

## עבור Mac OS X 10.5 ואילך

עבור חיבורי USB, מנהל ההתקן של המדפסת נוסף באופן אוטומטי ומוצג בחלון Print & Fax. אתה נדרש להוסיף את מנהל ההתקן של המדפסת רק אם הוא לא מופיע ברשימה או אם אתה מחבר את המדפסת דרך רשת. מנהל ההתקן של הפקס (עבור דגמים עם פונקציית פקס) לא נוסף באופן אוטומטי. הוסף את מנהל ההתקן של הפקס וכן את מנהל ההתקן של המדפסת.
לחץ על הלחצן ‎+ add.
לחץ על Default (או Default Browser). בחר את מוצר Epson שברשותך מהרשימה ולאחר מכן לחץ על Add. בדוק את הטבלה שלהלן כדי לוודא שבחרת באפשרות הנכונה.

שיטת חיבור | מנהל התקן המדפסת | מנהל התקן הפקס
USB | EPSON XXXXXX | FAX XXXXXX (USB)‎
רשת | EPSONYYYYYY (XXXXXX)‎ | FAX EPSONYYYYYY

* XXXXXX = שם המוצר, YYYYYY‏ = 6 הספרות האחרונות של כתובת ה-MAC

ייתכן שיידרש זמן מה לחיפוש מנהל ההתקן של הפקס. המתן עד שמנהל ההתקן של הפקס יופיע ברשימה, ולאחר מכן הוסף את מנהל ההתקן של הפקס באמצעות אותו הליך.
בחר באפשרות Quit System Preferences מתפריט System Preferences (העדפות מערכת).

## עבור Mac OS X 10.4.x

כדי להוסיף את מנהל ההתקן של המדפסת, בצע את אותו הליך שמפורט עבור Mac OS X 10.5 ואילך.
כדי להוסיף את מנהל ההתקן של הפקס, בצע את ההליך שלהלן.
לחץ על Default Browser ולאחר מכן לחץ על הלחצן More Printers.
בתפריט הנפתח Printer Browser, בחר באפשרות EPSON FAX. המתן עד שמנהל ההתקן של הפקס (FAX XXXXXX) יופיע ברשימה. כאשר הוא מופיע, בחר את מנהל ההתקן של הפקס ולאחר מכן לחץ על Add.
בחר באפשרות Quit System Preferences מתפריט System Preferences (העדפות מערכת).